ヘッダーをスキップ

Oracle® Big Data Applianceオーナーズ・ガイド リリース4 (4.3) E70115-01 |
| 目次 | 索引

前 | 次 |

# F.8 7つのラックのケーブル配線

表F-21に、7つのラックをケーブルで接続する場合の第1スパイン・スイッチ(R1-U1)のケーブル接続を示します。

注意:

- スパイン・スイッチは、すべてのラックでU1 (IB1)にあります。

- リーフ・スイッチはU20 (IB2)とU24 (IB3)にあります。

- この項では、リーフ・スイッチをIB2およびIB3と呼びます。

表F-21 7ラック・システムにおける第1ラックのリーフ・スイッチの接続

リーフ・スイッチ | 接続 | ケーブル長
--- | --- | ---
ラック1内のR1 IB3 | R1-IB3-P8AとR1-U1-P3A R1-IB3-P8BとR1-U1-P4A | 3m
R1 IB3からラック2へ | R1-IB3-P9AとR2-U1-P5A | 5m
R1 IB3からラック3へ | R1-IB3-P9BとR3-U1-P6A | 5m
R1 IB3からラック4へ | R1-IB3-P10AとR4-U1-P7A | 10m
R1 IB3からラック5へ | R1-IB3-P10BとR5-U1-P8A | 10m
R1 IB3からラック6へ | R1-IB3-P11AとR6-U1-P9A | 10m
R1 IB3からラック7へ | R1-IB3-P11BとR7-U1-P10A | 10m
ラック1内のR1 IB2 | R1-IB2-P8AとR1-U1-P3B R1-IB2-P8BとR1-U1-P4B | 3m
R1 IB2からラック2へ | R1-IB2-P9AとR2-U1-P5B | 5m
R1 IB2からラック3へ | R1-IB2-P9BとR3-U1-P6B | 5m
R1 IB2からラック4へ | R1-IB2-P10AとR4-U1-P7B | 10m
R1 IB2からラック5へ | R1-IB2-P10BとR5-U1-P8B | 10m
R1 IB2からラック6へ | R1-IB2-P11AとR6-U1-P9B | 10m
R1 IB2からラック7へ | R1-IB2-P11BとR7-U1-P10B | 10m

表F-22に、7つのラックをケーブルで接続する場合の第2スパイン・スイッチ(R2-U1)のケーブル接続を示します。

表F-22 7ラック・システムにおける第2ラックのリーフ・スイッチの接続

リーフ・スイッチ | 接続 | ケーブル長
--- | --- | ---
ラック2内のR2 IB3 | R2-IB3-P8AとR2-U1-P3A R2-IB3-P8BとR2-U1-P4A | 3m
R2 IB3からラック1へ | R2-IB3-P11BとR1-U1-P10A | 5m
R2 IB3からラック3へ | R2-IB3-P9AとR3-U1-P5A | 5m
R2 IB3からラック4へ | R2-IB3-P9BとR4-U1-P6A | 5m
R2 IB3からラック5へ | R2-IB3-P10AとR5-U1-P7A | 10m
R2 IB3からラック6へ | R2-IB3-P10BとR6-U1-P8A | 10m
R2 IB3からラック7へ | R2-IB3-P11AとR7-U1-P9A | 10m
ラック2内のR2 IB2 | R2-IB2-P8AとR2-U1-P3B R2-IB2-P8BとR2-U1-P4B | 3m
R2 IB2からラック1へ | R2-IB2-P11BとR1-U1-P10B | 5m
R2 IB2からラック3へ | R2-IB2-P9AとR3-U1-P5B | 5m
R2 IB2からラック4へ | R2-IB2-P9BとR4-U1-P6B | 5m
R2 IB2からラック5へ | R2-IB2-P10AとR5-U1-P7B | 10m
R2 IB2からラック6へ | R2-IB2-P10BとR6-U1-P8B | 10m
R2 IB2からラック7へ | R2-IB2-P11AとR7-U1-P9B | 10m

表F-23に、7つのラックをケーブルで接続する場合の第3スパイン・スイッチ(R3-U1)のケーブル接続を示します。

表F-23 7ラック・システムにおける第3ラックのリーフ・スイッチの接続

リーフ・スイッチ | 接続 | ケーブル長
--- | --- | ---
ラック3内のR3 IB3 | R3-IB3-P8AとR3-U1-P3A R3-IB3-P8BとR3-U1-P4A | 3m
R3 IB3からラック1へ | R3-IB3-P11AとR1-U1-P9A | 5m
R3 IB3からラック2へ | R3-IB3-P11BとR2-U1-P10A | 5m
R3 IB3からラック4へ | R3-IB3-P9AとR4-U1-P5A | 5m
R3 IB3からラック5へ | R3-IB3-P9BとR5-U1-P6A | 5m
R3 IB3からラック6へ | R3-IB3-P10AとR6-U1-P7A | 10m
R3 IB3からラック7へ | R3-IB3-P10BとR7-U1-P8A | 10m
ラック3内のR3 IB2 | R3-IB2-P8AとR3-U1-P3B R3-IB2-P8BとR3-U1-P4B | 3m
R3 IB2からラック1へ | R3-IB2-P11AとR1-U1-P9B | 5m
R3 IB2からラック2へ | R3-IB2-P11BとR2-U1-P10B | 5m
R3 IB2からラック4へ | R3-IB2-P9AとR4-U1-P5B | 5m
R3 IB2からラック5へ | R3-IB2-P9BとR5-U1-P6B | 5m
R3 IB2からラック6へ | R3-IB2-P10AとR6-U1-P7B | 10m
R3 IB2からラック7へ | R3-IB2-P10BとR7-U1-P8B | 10m

表F-24に、7つのラックをケーブルで接続する場合の第4スパイン・スイッチ(R4-U1)のケーブル接続を示します。

表F-24 7ラック・システムにおける第4ラックのリーフ・スイッチの接続

リーフ・スイッチ | 接続 | ケーブル長
--- | --- | ---
ラック4内のR4 IB3 | R4-IB3-P8AとR4-U1-P3A R4-IB3-P8BとR4-U1-P4A | 3m
R4 IB3からラック1へ | R4-IB3-P10BとR1-U1-P8A | 10m
R4 IB3からラック2へ | R4-IB3-P11AとR2-U1-P9A | 5m
R4 IB3からラック3へ | R4-IB3-P11BとR3-U1-P10A | 5m
R4 IB3からラック5へ | R4-IB3-P9AとR5-U1-P5A | 5m
R4 IB3からラック6へ | R4-IB3-P9BとR6-U1-P6A | 5m
R4 IB3からラック7へ | R4-IB3-P10AとR7-U1-P7A | 10m
ラック4内のR4 IB2 | R4-IB2-P8AとR4-U1-P3B R4-IB2-P8BとR4-U1-P4B | 3m
R4 IB2からラック1へ | R4-IB2-P10BとR1-U1-P8B | 10m
R4 IB2からラック2へ | R4-IB2-P11AとR2-U1-P9B | 5m
R4 IB2からラック3へ | R4-IB2-P11BとR3-U1-P10B | 5m
R4 IB2からラック5へ | R4-IB2-P9AとR5-U1-P5B | 5m
R4 IB2からラック6へ | R4-IB2-P9BとR6-U1-P6B | 5m
R4 IB2からラック7へ | R4-IB2-P10AとR7-U1-P7B | 10m

表F-25に、7つのラックをケーブルで接続する場合の第5スパイン・スイッチ(R5-U1)のケーブル接続を示します。

表F-25 7ラック・システムにおける第5ラックのリーフ・スイッチの接続

リーフ・スイッチ | 接続 | ケーブル長
--- | --- | ---
ラック5内のR5 IB3 | R5-IB3-P8AとR5-U1-P3A R5-IB3-P8BとR5-U1-P4A | 3m
R5 IB3からラック1へ | R5-IB3-P10AとR1-U1-P7A | 10m
R5 IB3からラック2へ | R5-IB3-P10BとR2-U1-P8A | 10m
R5 IB3からラック3へ | R5-IB3-P11AとR3-U1-P9A | 5m
R5 IB3からラック4へ | R5-IB3-P11BとR4-U1-P10A | 5m
R5 IB3からラック6へ | R5-IB3-P9AとR6-U1-P5A | 5m
R5 IB3からラック7へ | R5-IB3-P9BとR7-U1-P6A | 5m
ラック5内のR5 IB2 | R5-IB2-P8AとR5-U1-P3B R5-IB2-P8BとR5-U1-P4B | 3m
R5 IB2からラック1へ | R5-IB2-P10AとR1-U1-P7B | 10m
R5 IB2からラック2へ | R5-IB2-P10BとR2-U1-P8B | 10m
R5 IB2からラック3へ | R5-IB2-P11AとR3-U1-P9B | 5m
R5 IB2からラック4へ | R5-IB2-P11BとR4-U1-P10B | 5m
R5 IB2からラック6へ | R5-IB2-P9AとR6-U1-P5B | 5m
R5 IB2からラック7へ | R5-IB2-P9BとR7-U1-P6B | 5m

表F-26に、7つのラックをケーブルで接続する場合の第6スパイン・スイッチ(R6-U1)のケーブル接続を示します。

表F-26 7ラック・システムにおける第6ラックのリーフ・スイッチの接続

リーフ・スイッチ | 接続 | ケーブル長
--- | --- | ---
ラック6内のR6 IB3 | R6-IB3-P8AとR6-U1-P3A R6-IB3-P8BとR6-U1-P4A | 3m
R6 IB3からラック1へ | R6-IB3-P9BとR1-U1-P6A | 10m
R6 IB3からラック2へ | R6-IB3-P10AとR2-U1-P7A | 10m
R6 IB3からラック3へ | R6-IB3-P10BとR3-U1-P8A | 10m
R6 IB3からラック4へ | R6-IB3-P11AとR4-U1-P9A | 5m
R6 IB3からラック5へ | R6-IB3-P11BとR5-U1-P10A | 5m
R6 IB3からラック7へ | R6-IB3-P9AとR7-U1-P5A | 5m
ラック6内のR6 IB2 | R6-IB2-P8AとR6-U1-P3B R6-IB2-P8BとR6-U1-P4B | 3m
R6 IB2からラック1へ | R6-IB2-P9BとR1-U1-P6B | 10m
R6 IB2からラック2へ | R6-IB2-P10AとR2-U1-P7B | 10m
R6 IB2からラック3へ | R6-IB2-P10BとR3-U1-P8B | 10m
R6 IB2からラック4へ | R6-IB2-P11AとR4-U1-P9B | 5m
R6 IB2からラック5へ | R6-IB2-P11BとR5-U1-P10B | 5m
R6 IB2からラック7へ | R6-IB2-P9AとR7-U1-P5B | 5m

表F-27に、7つのラックをケーブルで接続する場合の第7スパイン・スイッチ(R7-U1)のケーブル接続を示します。

表F-27 7ラック・システムにおける第7ラックのリーフ・スイッチの接続

リーフ・スイッチ | 接続 | ケーブル長
--- | --- | ---
ラック7内のR7 IB3 | R7-IB3-P8AとR7-U1-P3A R7-IB3-P8BとR7-U1-P4A | 3m
R7 IB3からラック1へ | R7-IB3-P9AとR1-U1-P5A | 10m
R7 IB3からラック2へ | R7-IB3-P9BとR2-U1-P6A | 10m
R7 IB3からラック3へ | R7-IB3-P10AとR3-U1-P7A | 10m
R7 IB3からラック4へ | R7-IB3-P10BとR4-U1-P8A | 10m
R7 IB3からラック5へ | R7-IB3-P11AとR5-U1-P9A | 5m
R7 IB3からラック6へ | R7-IB3-P11BとR6-U1-P10A | 5m
ラック7内のR7 IB2 | R7-IB2-P8AとR7-U1-P3B R7-IB2-P8BとR7-U1-P4B | 3m
R7 IB2からラック1へ | R7-IB2-P9AとR1-U1-P5B | 10m
R7 IB2からラック2へ | R7-IB2-P9BとR2-U1-P6B | 10m
R7 IB2からラック3へ | R7-IB2-P10AとR3-U1-P7B | 10m
R7 IB2からラック4へ | R7-IB2-P10BとR4-U1-P8B | 10m
R7 IB2からラック5へ | R7-IB2-P11AとR5-U1-P9B | 5m
R7 IB2からラック6へ | R7-IB2-P11BとR6-U1-P10B | 5m