ヘッダーをスキップ

Oracle® Big Data Applianceオーナーズ・ガイド リリース4 (4.3) E70115-01 |
| 目次 | 索引

前 | 次 |

# B.3.1 SunサーバーのLED

表B-2では、Sun Server X4-2LおよびX3-2Lで障害を示す可能性がある LEDステータス・インジケータの一部を示します。

関連項目:

次の場所にあるSun Server X4-2サービス・マニュアルのサーバーおよびコンポーネントのステータス・インジケータに関する項

`http://docs.oracle.com/cd/E36975_01/html/E38045/z4000be71405942.html#scrolltoc`

表B-2 Sun ServerのLEDステータスの説明

コンポーネント | LEDステータス
--- | ---
一般ステータス | 各サーバーの前面パネルと背面パネルには、次のLEDがあります。 要点検(黄) 消灯は、正常に動作していることを示します。 点灯は、サーバーに障害が発生したことを示します。 電源/OK (緑) 点灯は、サーバーの電源が投入されていることを示します。 ゆっくりとした点滅は、サーバーが起動中であることを示します。 規則的な点滅は、スタンバイ電源は入っていますが、シャーシ電源は切れていることを示します。 消灯は、AC電源がないか、Oracle ILOMが完全に起動していないことを示します。
ファン | 各ファン・モジュールには2色のLEDが1つあり、トップ・カバーのファン・ドアを開くと見えるようになっています。 ファン・ステータス(黄/緑) 黄色は、ファン・モジュールに障害があることを示します。システムでファン・モジュールの障害が検出されると、前面パネルと背面パネルの要点検LEDも点灯します。 緑色は、システムに電源が投入されており、ファン・モジュールが正常に動作していることを示します。
ドライブ | ストレージ・ドライブとブート・ドライブには、次のLEDがあります。 要点検(黄) 消灯は、正常に動作していることを示します。 点灯は、ドライブに障害が発生したことを示します。 OK/動作(緑) 点灯は、正常に動作が停止していることを示します。 規則的な点滅は、正常に動作していることを示します。 消灯は、電源が切断されているか、システムでドライブを認識できないことを示します。
電源 | 各電源には、次のLEDがあります。これらはサーバーの背面から確認できます。 要点検(黄) 消灯は、正常に動作していることを示します。 点灯は、電圧、電流、温度またはファンに関する電源の問題がシステムで検出されたことを示します。 AC OK/DC OK (緑) 点灯は、ACおよびDC電源が両方とも正常に動作していることを示します。 ゆっくりとした点滅は、入力AC電源が正常で、出力DC電源が無効であることを示します。 消灯は、入力AC電源が存在しないことを示します。