ヘッダーをスキップ

Oracle® Big Data Applianceオーナーズ・ガイド リリース4 (4.3) E70115-01 |
| 目次 | 索引

前 | 次 |

# F.3 2つのラックのケーブル配線

表F-1に、2つのラックをケーブルで接続する場合の第1スパイン・スイッチ(R1-U1)のケーブル接続を示します。

注意:

- スパイン・スイッチは、すべてのラックでU1 (IB1)にあります。

- リーフ・スイッチはU20 (IB2)とU24 (IB3)にあります。

- この項では、リーフ・スイッチをIB2およびIB3と呼びます。

表F-1 2ラック・システムにおける第1ラックのリーフ・スイッチの接続

リーフ・スイッチ | 接続 | ケーブル長
--- | --- | ---
ラック1内のR1 IB3 | R1-IB3-P8AとR1-U1-P3A R1-IB3-P8BとR1-U1-P4A R1-IB3-P9AとR1-U1-P5A R1-IB3-P9BとR1-U1-P6A | 3m
R1 IB3からラック2へ | R1-IB3-P10AとR2-U1-P7A R1-IB3-P10BとR2-U1-P8A R1-IB3-P11AとR2-U1-P9A R1-IB3-P11BとR2-U1-P10A | 5m
ラック1内のR1 IB2 | R1-IB2-P8AとR1-U1-P3B R1-IB2-P8BとR1-U1-P4B R1-IB2-P9AとR1-U1-P5B R1-IB2-P9BとR1-U1-P6B | 3m
R1 IB2からラック2へ | R1-IB2-P10AとR2-U1-P7B R1-IB2-P10BとR2-U1-P8B R1-IB2-P11AとR2-U1-P9B R1-IB2-P11BとR2-U1-P10B | 5m

表F-2に、2つのラックをケーブルで接続する場合の第2スパイン・スイッチ(R2-U1)のケーブル接続を示します。

表F-2 2ラック・システムにおける第2ラックのリーフ・スイッチの接続

リーフ・スイッチ | 接続 | ケーブル長
--- | --- | ---
ラック2内のR2 IB3 | R2-IB3-P8AとR2-U1-P3A R2-IB3-P8BとR2-U1-P4A R2-IB3-P9AとR2-U1-P5A R2-IB3-P9BとR2-U1-P6A | 3m
R2 IB3からラック1へ | R2-IB3-P10AとR1-U1-P7A R2-IB3-P10BとR1-U1-P8A R2-IB3-P11AとR1-U1-P9A R2-IB3-P11BとR1-U1-P10A | 5m
ラック2内のR2 IB2 | R2-IB2-P8AとR2-U1-P3B R2-IB2-P8BとR2-U1-P4B R2-IB2-P9AとR2-U1-P5B R2-IB2-P9BとR2-U1-P6B | 3m
R2 IB2からラック1へ | R2-IB2-P10AとR1-U1-P7B R2-IB2-P10BとR1-U1-P8B R2-IB2-P11AとR1-U1-P9B R2-IB2-P11BとR1-U1-P10B | 5m