ヘッダーをスキップ

Oracle® Big Data Applianceオーナーズ・ガイド リリース4 (4.3) E70115-01 |
| 目次 | 索引

前 | 次 |

# F.1.3 2つのラックのスイッチのケーブル配線

複数のラックを接続する場合、各リーフ・スイッチの7つのスイッチ間接続、およびリーフ・スイッチとスパイン・スイッチ間の2つの接続を解除します。各リーフ・スイッチから、すべてのラックのスパイン・スイッチに8つの接続を分配します。マルチラック環境では、図F-3に示すとおり、ラック内のリーフ・スイッチは直接相互接続されません。

図F-3は、ラック1の各リーフ・スイッチが次のスイッチに接続されることを示しています。

- 内部スパイン・スイッチに対する4つの接続

- ラック2のスパイン・スイッチに対する4つの接続

ラック1のスパイン・スイッチは次のスイッチに接続されます。

- 内部リーフ・スイッチに対する8つの接続(ラック1のスイッチごとに4つの接続)

- ラック2のリーフ・スイッチに対する8つの接続(ラック2のスイッチごとに4つの接続)

図F-3 2つのラック間のスイッチの接続

「図F-3 2つのラック間のスイッチの接続」の説明