ヘッダーをスキップ

Oracle® Big Data Applianceオーナーズ・ガイド リリース4 (4.3) E70115-01 |
| 目次 | 索引

前 | 次 |

# D.3 管理ギガビット・イーサネットのケーブル接続

表D-1に、管理ギガビット・イーサネット・ネットワーク(Net 0)のケーブル接続を示します。イーサネット・スイッチはラック・ユニット21にあります。ケーブルは長さが10フィートで黒色です。

表D-1 管理ギガビット・イーサネットのケーブル配線

接続元ラック・ユニット(1) | コンポーネント | 接続先イーサネット・ポート
--- | --- | ---
U39 | サーバー18 | 1
U37 | サーバー17 | 3
U35 | サーバー16 | 5
U33 | サーバー15 | 7
U31 | サーバー14 | 9
U29 | サーバー13 | 11
U27 | サーバー12 | 13
U25 | サーバー11 | 17
U23 | サーバー10 | 21
U22 | NM2-IBスイッチ | 45
U20 | NM2-IBスイッチ | 46
U18 | サーバー9 | 25
U16 | サーバー8 | 29
U14 | サーバー7 | 31
U12 | サーバー6 | 33
U10 | サーバー5 | 35
U8 | サーバー4 | 37
U6 | サーバー3 | 39
U4 | サーバー2 | 41
U2 | サーバー1 | 43
U1 | NM2-IBスイッチ | 47

1 Unはラック内のユニット位置で、nは番号です。