ヘッダーをスキップ

Oracle® Big Data Applianceオーナーズ・ガイド リリース4 (4.3) E70115-01 |
| 目次 | 索引

前 | 次 |

# F.1.2 1つのラックのスイッチのケーブル配線

1つのラックでは、2つのリーフ・スイッチが7本のケーブルで接続されます。各リーフ・スイッチには、スパイン・スイッチにつながる1本のケーブルがあります。図F-1に示すとおり、9つのサーバーが一方のリーフ・スイッチに接続され、残りの9つのサーバーが他方のリーフ・スイッチに接続されます。

図F-1 スパイン・スイッチとリーフ・スイッチ間の接続

「図F-1 スパイン・スイッチとリーフ・スイッチ間の接続」の説明

サーバーは、図F-2に示すとおり、リーフ・スイッチに接続されます。

図F-2 サーバーとリーフ・スイッチ間の接続

「図F-2 サーバーとリーフ・スイッチ間の接続」の説明