ヘッダーをスキップ

Oracle® Big Data Applianceオーナーズ・ガイド リリース4 (4.3) E70115-01 |
| 目次 | 索引

前 | 次 |

# B.4.1 Oracle Server X5-2Lの部品

図B-1に、Oracle Server X5-2Lの前面図を示します。ハード・ドライブは、下部の左から始まり、左から右に順に番号が付いています。下段のドライブの番号は0、1、2および3です。中断のドライブの番号は4、5、6および7です。上段のドライブの番号は8、9、10および11です。

図B-1 Oracle Server X5-2Lの前面図

「図B-1 Oracle Server X5-2Lの前面図」の説明

図B-2に、Oracle Server X5-2Lストレージ・サーバーの背面図を示します。

図B-2 Oracle Server X5-2Lの背面図

「図B-2 Oracle Server X5-2Lの背面図」の説明

表B-4に、Oracle Premier Support for Systems保証の対象となるOracle Server X5-2Lの交換可能な部品を示します。特に記載のないかぎり、修理手順はOracle Server X5-2Lサービス・マニュアルを参照してください。

注意:

システム保証のプレミアム・サポートでは、次の表のすべての交換部品がFRUです。

表B-4 Oracle Server X5-2Lストレージ・サーバーの交換部品

部品番号 | 説明 | 修理カテゴリ | 修理手順
--- | --- | --- | ---
350-1719 | アセンブリ、1U-2Uスナップイン、スリム・レール・ラック | EBO | サーバーが現在実行中の場合、正常に停止します。「Oracle Big Data Applianceの電源の投入および切断」を参照してください。 次の場所にある、ラックへのサーバーの再設置に関する項を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E41033_01/html/E48325/cnpsm.z40004191003899.html`
370-5621 | 3Vリチウム・バッテリ | EBO | 次の場所にあるバッテリの修理に関する項を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E41033_01/html/E48325/cnpsm.z40000f91037456.html`
7014226 | ケーブル、インターロック、125mm | EBO | 次の場所にある、SASケーブルの保守に関する項を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E41033_01/html/E48325/cnpsm.baecfjbc.html`
7017231 | インジケータ、アセンブリ、右 | EBO | 次の場所にある、前面LED/USBインジケータ・モジュールの保守に関する項を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E41033_01/html/E48325/cnpsm.z40001d31014236.html`
7023515 | ディスク・バックプレーン・アセンブリ、背面2 | EBO | 次の場所にある前面および背面のストレージ・ドライブ・バックプレーンの修理に関する項を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E41033_01/html/E48325/cnpsm.z40007ac1419009.html`
7044130 | 電源、A258、1000W、AC入力 | HS | CMAの背面左側を外し、後方に回転させて右側に出します。 サーバーのすぐ背後にある配線を支える円筒形のクロス・メンバーを後方に退けると両方の電源にアクセスできます。 次の場所にある電源の修理に関する項を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E41033_01/html/E48325/cnpsm.z40000091014153.html` CMAを交換します。
7045042 | ファン・アセンブリ、2U、80x80、フェライト、中央回転 | HS | 次の場所にあるファン・モジュールの修理に関する項を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E41033_01/html/E48325/cnpsm.z40000091014194.html`
3. 7046442 | アセンブリ、デュアル・ポート、QDR CX3、ホスト・チャネル・アダプタ | EBO | サーバーが現在実行中の場合、正常に停止します。「Oracle Big Data Applianceの電源の投入および切断」を参照してください。 次の場所にあるPCIeカードの修理に関する項を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E41033_01/html/E48325/cnpsm.z40000f91037409.html` 新しいハードウェアが、ハードウェアおよびファームウェアの仕様を満たしていることを確認します。
       # bdacheckhw
7064884 | ヒート・シンク、CPU | EBO | 次の場所にあるSun Server X5-2サービス・マニュアルのストレージ・ドライブ(CRU)の保守に関する項を参照してください `http://docs.oracle.com/cd/E41033_01/html/E48325/cnpsm.z40001d31037480.html`
7066824 | アセンブリ、ドライブ、8TB、3.5インチ、SAS/7200rpm | HS | 次の場所にあるSun Server X5-2サービス・マニュアルのストレージ・ドライブおよびリア・ドライブの修理に関する項を参照してください `http://docs.oracle.com/cd/E41033_01/html/E48325/cnpsm.z40000091011460.html`
7069337 | アセンブリ、バックプレーン、12X3.5、SAS拡張、2U | EBO | 次の場所にある前面および背面のストレージ・ドライブ・バックプレーンの修理に関する項を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E41033_01/html/E48325/cnpsm.z40007ac1419009.html`
7078071 | DIMM 16GB | EBO | 次の場所にあるDIMMの修理に関する項を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E41033_01/html/E48325/cnpsm.ceicjagi.html`
7085209 | HBA、12Gb SAS PCIe 8ポート内部RAID(フラッシュ・モジュール付属) | EBO | 次の場所にある、Oracleストレージ12Gb/s SAS PCIe RAID HBAカードの修理に関する項を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E41033_01/html/E48325/cnpsm.gocfy.html`
7086345 | アセンブリ、スーパー・キャパシタ、13.5ボルト、6.4F、SAS3 HBA | EBO | 次の場所にある、Oracleストレージ12Gb/s SAS PCIe RAID HBAカードの修理に関する項を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E41033_01/html/E48325/cnpsm.gocfy.html`
7086346 | ケーブル、スーパー・キャパシタ、620M、6ピン、ストレート、SAS3 HBA | EBO | 次の場所にある、SASケーブルの保守に関する項を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E41033_01/html/E48325/cnpsm.baecfjbc.html`
7090170 | フラッシュ・ドライブ、MLC、OSA ID、USB、8GB | EBO | 次の場所にある内部USBフラッシュ・ドライブの修理に関する項を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E41033_01/html/E48325/cnpsm.ceiicfbd.html`
7095106 | CPU、2.3GHz 18コア、E5-2699 | EBO | 次の場所にあるプロセッサの修理に関する項を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E41033_01/html/E48325/cnpsm.z40001d31037480.html`
7096185 | アセンブリ、インジケータ、左 | EBO | 次の場所にある、前面LED/USBインジケータ・モジュールの保守に関する項を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E41033_01/html/E48325/cnpsm.z40001d31014236.html`
7098504 | ASM、MOBOトレイ | EBO |