ヘッダーをスキップ

Oracle® Big Data Applianceオーナーズ・ガイド リリース4 (4.3) E70115-01 |
| 目次 | 索引

前 | 次 |

# B.4.4 Sun Fire X4270 M2の部品

表B-7に、Oracle Premier Support for Systems保証の対象となるSun Fire X4270 M2の交換可能な部品を示します。特に記載のないかぎり、修理手順はSun Fire X4270 M2サーバー・サービス・マニュアルを参照してください。

表B-7 Sun Fire X4270 M2サーバーの交換部品

部品番号 | 説明 | 修理カテゴリ | 修理手順
--- | --- | --- | ---
150-3993 | バッテリ、3V、390MAH、LITH、COIN | BDA-O | 次の場所にあるSun Fire X4270 M2サーバー・サービス・マニュアルの4.6項のサーバー・バッテリの修理に関する項を参照してください `http://docs.oracle.com/cd/E19245-01/821-0488-12/motherboard.html#50438179_71528`
300-2235 | 電源、A249、1200W、12V、2U、RoHS:Y | HS | 次の場所にあるSun Fire X4270 M2サーバー・サービス・マニュアルの電源の修理に関する項を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E19245-01/821-0488-12/hotswap.html#50438178_11706`
350-1502 | ユニバーサル・ラック・マウント・キット | BDA-O | システムが現在実行中の場合、正常に停止します。「Oracle Big Data Applianceの電源の投入および切断」を参照してください。 次の場所にあるSun Fire X4170 M2およびX4270 M2サーバー・インストレーション・ガイドの第2章「スライド・レール付きラックへのサーバーの設置」を参照してください `http://docs.oracle.com/cd/E19245-01/E27205/z4000c671007752.html`
7090170 | 8 GB USBフラッシュ・ドライブ | BDA-O | 該当なし
371-4966 | LV DIMM、8GB、DDR3、1RX4、1333MHz | BDA-O | 次の場所にあるSun Fire X4270 M2サーバー・サービス・マニュアルのメモリー・モジュール(DIMM)の修理に関する項を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E19245-01/821-0488-12/motherboard.html#50438179_71526`
371-4982 | 6ギガビットSAS RAID PCIバッテリ・モジュール、RoHS:Y (LION)、BBU-08 | BDA-O | システムが現在実行中の場合、正常に停止します。「Oracle Big Data Applianceの電源の投入および切断」を参照してください。 次の場所にあるSun Storage 6 Gb SAS PCIe HBA, 内部インストレーション・ガイドfor HBAモデルSGX-SAS6-INT-ZおよびSG-SAS6-INT-Z(内部専用)を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E19337-01/index.html`
375-3696 | インフィニバンド(CX2)・デュアル・ポートCX2 4x QDR PCI-e | BDA-O | システムが現在実行中の場合、正常に停止します。「Oracle Big Data Applianceの電源の投入および切断」を参照してください。 次の場所にあるSun Fire X4270 M2サーバー・サービス・マニュアル の4.5項のPCIeカードの修理に関する項を参照してください `http://docs.oracle.com/cd/E19245-01/821-0488-12/motherboard.html#50438179_86021`
375-3701 | 6Gbps SAS RAIDディスクPCIe HBA、RoHS:Y | BDA-O | システムが現在実行中の場合、正常に停止します。「Oracle Big Data Applianceの電源の投入および切断」を参照してください。 次の場所にあるSun Fire X4270 M2サーバー・サービス・マニュアル の4.5項のPCIeカードの修理に関する項を参照してください `http://docs.oracle.com/cd/E19245-01/821-0488-12/motherboard.html#50438179_86021` 注意: ディスクの交換中はサービス・マニュアルのどのコントローラ・コマンドも実行しないでください。
530-3927 | ケーブル、PDB、MB、1U+2U、リボン | BDA-O | 次の場所にあるSun Fire X4270 M2サーバー・サービス・マニュアルのケーブルの修理に関する項を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E19245-01/821-0488-12/infrastructure_x4270_M2.html#50438167_58217`
530-4228 | ケーブル、mini-SAS、36 POS LONG、LY、RoHS:Y | BDA-O | 次の場所にあるSun Fire X4270 M2サーバー・サービス・マニュアルの5.10項のケーブルの修理に関する項を参照してください `http://docs.oracle.com/cd/E19245-01/821-0488-12/infrastructure_x4270_M2.html#50438167_78806`
541-2075 | Bus_bar、電源、1U+2U、RoHS:Y | BDA-O | 次の場所にあるSun Fire X4270 M2サーバー・サービス・マニュアルの配電ボードの修理に関する項を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E19245-01/821-0488-12/infrastructure_x4270_M2.html#50438167_85936`
541-2884 | アセンブリ、ライザー、X8、X8、2U、PCI-E、RoHS:Y | BDA-O | 次の場所にあるSun Fire X4270 M2サーバー・サービス・マニュアルのPCIeライザーの修理に関する項を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E19245-01/821-0488-12/motherboard.html#50438179_53252`
541-3310 | グリース付きXeonヒートシンク、RoHS:Y、2U | BDA-O | 次の場所にあるSun Fire X4270 M2サーバー・サービス・マニュアルのCPUの修理に関する項を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E19245-01/821-0488-12/motherboard.html#50438179_23425`
541-3356 | 次のものが付属したx8/x8スイッチ付きPCIeライザー・アセンブリ、RoHS:Y x8/x8スイッチPCIeライザー ブラケット | BDA-O | システムが現在実行中の場合、正常に停止します。「Oracle Big Data Applianceの電源の投入および切断」を参照してください。 次の場所にあるSun Fire X4270 M2サーバー・サービス・マニュアルのPCIeライザーの修理に関する項を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E19245-01/821-0488-12/motherboard.html#50438179_53252`
541-4081 | システム・ボード・アセンブリ、RoHS:Y | BDA-O | システムが現在実行中の場合、正常に停止します。「Oracle Big Data Applianceの電源の投入および切断」を参照してください。 次の場所にあるSun Fire X4270 M2サーバー・サービス・マニュアルの4.8項のマザーボードの修理に関する項を参照してください `http://docs.oracle.com/cd/E19245-01/821-0488-12/motherboard.html#50438179_98526`
541-4124 | ファン・デッキ、Hyde、RoHS:Y | BDA-O | 次の場所にあるSun Fire X4270 M2サーバー・サービス・マニュアルのファン・ボードの修理に関する項を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E19245-01/821-0488-12/infrastructure_x4270_M2.html#50438167_71556`
541-4222 | アセンブリ、ファン、CR、2U、RoHS:Y | HS | 次の場所にあるSun Fire X4270 M2サーバー・サービス・マニュアルのファン・モジュールの修理に関する項を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E19245-01/821-0488-12/hotswap.html#50438178_28930`
541-4223 | 配電ボード、2U、RoHS:Y | BDA-O | 次の場所にあるSun Fire X4270 M2サーバー・サービス・マニュアルの配電ボードの修理に関する項を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E19245-01/821-0488-12/infrastructure_x4270_M2.html#50438167_71558`
541-4304 | インジケータ、右、Hyde 12/24、RoHS:Y | BDA-O | 次の場所にあるSun Fire X4270 M2サーバー・サービス・マニュアルの前面パネルのLEDモジュールの修理に関する項を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E19245-01/821-0488-12/infrastructure_x4270_M2.html#50438167_71563`
541-4305 | アセンブリ、ディスク、SAS2、XP_DC、Hyde、RoHS:Y | BDA-O | 次の場所にあるSun Fire X4270 M2サーバー・サービス・マニュアルのSASエキスパンダ・ボードの修理に関する項を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E19245-01/821-0488-12/infrastructure_x4270_M2.html#50438167_28246`
541-4306 | アセンブリ、コネクタ・ボード・ブラケット、Hyde | BDA-O | 次の場所にあるSun Fire X4270 M2サーバー・サービス・マニュアルのコネクタ・ボードの修理に関する項を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E19245-01/821-0488-12/infrastructure_x4270_M2.html#50438167_pgfId-1296581`
541-4363 | 12スロット・ディスク・バックプレーン、RoHS:Y | BDA-O | 次の場所にあるSun Fire X4270 M2サーバー・サービス・マニュアルのディスク・バックプレーンの修理に関する項を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E19245-01/821-0488-12/infrastructure_x4270_M2.html#50438167_71557`
541-4371 | インジケータ、左、Hyde 12/24、RoHS:Y | BDA-O | 次の場所にあるSun Fire X4270 M2サーバー・サービス・マニュアルの前面パネルのLEDモジュールの修理に関する項を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E19245-01/821-0488-12/infrastructure_x4270_M2.html#50438167_71563`
560-2952 | 次のものが付属したケーブル・キット、Hyde、RoHS:Y ディスク・バックプレーン電源ケーブル 24スロットDBP電源ケーブル 12/24スロット・ディスク・バックプレーン信号ケーブル ファン信号ケーブル ファン電源ケーブル | BDA-O | キットの個々の品目のエントリを参照してください。
7010036 | FRU DR 3TB 3.5インチSAS/7200、CORAL | -- | 次の場所にあるSun Fire X4270 M2サーバー・サービス・マニュアルのストレージ・ドライブとブート・ドライブの修理に関する項を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E19245-01/821-0488-12/hotswap.html#50438178_61628` 注意: ディスクの交換中はサービス・マニュアルのどのコントローラ・コマンドも実行しないでください。
7012433 | 3.06GHzプロセッサ | BDA-O | 次の場所にあるSun Fire X4270 M2サーバー・サービス・マニュアルのCPUの修理に関する項を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E19245-01/821-0488-12/motherboard.html#50438179_23425`