ヘッダーをスキップ

Oracle® Big Data Applianceオーナーズ・ガイド リリース4 (4.3) E70115-01 |
| 目次 | 索引

前 | 次 |

# B.1 修理カテゴリの理解

修理カテゴリは、修理作業の潜在的な影響の説明です。表B-1に、カテゴリおよび関連作業を示します。

表B-1 Oracle Big Data Applianceの修理カテゴリ

カテゴリ | 説明 | シナリオの例
--- | --- | ---
ホット・スワップ(HS) | 修理部品は、ホット・スワップ可能で、ホスト・システムを停止せずに交換できます。交換の前後にデータを保護するための手順が必要になることがあります。 | ディスク ファン 電源
インフラストラクチャ修理(IR) | Oracle Big Data Applianceラック内の接続コンポーネントの修理。ラックを停止する必要はありませんが、状況に応じて個々のコンポーネントを停止する必要があります。 | 外部ケーブル インフィニバンド・スイッチ イーサネット・スイッチ
BDAサーバー・オフライン(BDA-O) | 部品の修理で1つのBig Data Applianceサーバーを停止する必要があります。ラックを停止する必要はありませんが、状況に応じて個々のサーバーを停止するか、クラスタから一時的に除外する必要があります。ワークロードのリバランスおよびデータの複製によって、一時的にパフォーマンスが影響を受ける可能性があります。 システムが現在実行中の場合、正常に停止します。詳細は、「Oracle Big Data Applianceの電源の投入および切断」を参照してください。 Oracle Enterprise Manager Cloud Controlを使用してシステムを監視する場合、ターゲットをブラックアウト状態にして不要なアラートを抑止します。詳細は、『Oracle Enterprise Manager管理』を参照してください。 | システム・ボード PCIeカード メモリー プロセッサ