ヘッダーをスキップ

Oracle® Big Data Applianceオーナーズ・ガイド リリース4 (4.3) E70115-01 |
| 目次 | 索引

前 | 次 |

# B.4.2 Sun Server X4-2Lの部品

表B-6に、Oracle Premier Support for Systems保証の対象となるSun Server X4-2Lの交換可能な部品を示します。特に記載のないかぎり、修理手順はSun Server X4-2サービス・マニュアルを参照してください。

表B-5 Sun Server X4-2Lサーバーの交換部品

部品番号 | 説明 | 修理カテゴリ | 修理手順
--- | --- | --- | ---
150-3993 | バッテリ、3V、390MAH、LITH、COIN | BDA-O | 次の場所にあるバッテリの修理に関する項を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E36974_01/html/E38145/z40000f91037456.html#scrolltoc`
7090170 | 8 GB USBフラッシュ・ドライブ | BDA-O | 次の場所にある内部USBフラッシュ・ドライブの修理に関する項を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E36974_01/html/E38145/ceiicfbd.html#scrolltoc`
371-4985 | 6ギガビットSAS RAID PCIバッテリ・モジュール、RoHS:Y (LION)、BBU-08 | BDA-O | サーバーの電源を正常に切断します。次の場所にある、サーバーの電源を切断することによる正常なシャットダウンの項を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E36974_01/html/E38145/z40002401396307.html#scrolltoc` 次の場所にあるSun Storage 6 Gb SAS PCIe HBA, 内部インストレーション・ガイドfor HBAモデルSGX-SAS6-INT-ZおよびSG-SAS6-INT-Z(内部専用)を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E19337-01/index.html`
7047503 | Niwotカード | BDA-O | サーバーの電源を正常に切断します。次の場所にある、サーバーの電源を切断することによる正常なシャットダウンの項を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E36974_01/html/E38145/z40002401396307.html#scrolltoc` 次の場所にあるPCIeカードの修理に関する項を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E36974_01/html/E38145/z40000f91037409.html#scrolltoc`
7057184 | アセンブリ・バッテリ・キャリア・リモート | HS | Oracle内部サービス・ドキュメント
7082397 | インフィニバンド・デュアル・ポート、QDR CX3、HCA | BDA-O | サーバーの電源を正常に切断します。次の場所にある、サーバーの電源を切断することによる正常なシャットダウンの項を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E36974_01/html/E38145/z40002401396307.html#scrolltoc` 次の場所にあるPCIeカードの修理に関する項を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E36974_01/html/E38145/z40000f91037409.html#scrolltoc`
375-3701 | 6Gbps SAS RAIDディスクPCIe HBA、RoHS:Y | BDA-O | サーバーの電源を正常に切断します。次の場所にある、サーバーの電源を切断することによる正常なシャットダウンの項を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E36974_01/html/E38145/z40002401396307.html#scrolltoc` 次の場所にあるPCIeカードの修理に関する項を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E36974_01/html/E38145/z40000f91037409.html#scrolltoc` 注意: ディスクの交換中はどのコントローラ・コマンドも実行しないでください。
7066826 | ドライブ、8TB、3.5"、SAS/7200 RPM、CORAL | HS | 次の場所にあるストレージ・ドライブの修理に関する項を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E36974_01/html/E38145/z40000091011460.html#scrolltoc` ディスクの交換中はどのコントローラ・コマンドも実行しないでください。
7014391 | SASエキスパンダ・アセンブリ | BDA-O | 次の場所にあるSASエキスパンダ・モジュールの修理に関する項を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E36974_01/html/E38145/ceieidja.html#scrolltoc`
7020486 | DIMM、8GB、DDR3、1600MHz、1.3V | BDA-O | 次の場所にあるDIMMの修理に関する項を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E36974_01/html/E38145/ceicjagi.html#scrolltoc`
7018704 | DIMM、16GB、DDR3、1600MHz、1.35V | BDA-O | 次の場所にあるDIMMの修理に関する項を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E36974_01/html/E38145/ceicjagi.html#scrolltoc`
7041013 | DIMM、32 GB、DDR3、RDIMM-1066、QUAD-RANK | BDA-O | 次の場所にあるDIMMの修理に関する項を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E36974_01/html/E38145/ceicjagi.html#scrolltoc`
7020774 | グリース塗布済のCPUヒートシンク | BDA-O | 次の場所にあるプロセッサの修理に関する項を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E36974_01/html/E38145/z40001d31037480.html#scrolltoc`
7075289 | CPU、Intel E5-2650 v2 8コア、2.6 GHz | BDA-O | 次の場所にあるプロセッサの修理に関する項を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E36974_01/html/E38145/z40001d31037480.html#scrolltoc`
7044130 | 電源、AC、A258、F、12V、1000W | HS | 次の場所にある電源の修理に関する項を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E36974_01/html/E38145/z40000091014153.html#scrolltoc`
7045042 | デュアル・カウンタ回転ファン・モジュール、80x80mm | HS | 次の場所にあるファン・モジュールの修理に関する項を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E36974_01/html/E38145/z40000091014194.html#scrolltoc`
7047257 | 次のものが付属した12スロット・バックプレーン・ケーブル・キット ディスク・ドライブ・フレックス・ケーブル デュアル・バックプレーン電源ケーブル シングル・バックプレーン電源ケーブル ディスク・データ・ケーブル、iPass+ HD to iPass+ HD、600mm | BDA-O | ラックを停止します。「Oracle Big Data Applianceの電源の投入および切断」を参照してください。 次の場所にある前面および背面のストレージ・ドライブ・バックプレーンの修理に関する項を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E36974_01/html/E38145/z40007ac1419009.html#scrolltoc`
7047768 | 12スロット3.5"ディスク・ケージ(ファン・ドアおよび左右のイヤー・アセンブリを含む) | BDA-O | ラックを停止します。「Oracle Big Data Applianceの電源の投入および切断」を参照してください。 次の場所にある前面および背面のストレージ・ドライブ・バックプレーンの修理に関する項を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E36974_01/html/E38145/z40007ac1419009.html#scrolltoc`
7049382 | システム・ボード・アセンブリ、RoHS:Y | BDA-O | ラックを停止します。「Oracle Big Data Applianceの電源の投入および切断」を参照してください。 次の場所にあるマザーボード・アセンブリの修理に関する項を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E36974_01/html/E38145/z40001d31037512.html#scrolltoc`