ヘッダーをスキップ

Oracle® Big Data Applianceオーナーズ・ガイド リリース4 (4.3) E70115-01 |
| 目次 | 索引

前 | 次 |

# B.3.2 Sunインフィニバンド・スイッチのLED

表B-3に、障害を示す可能性のあるSun Datacenter InfiniBand Switch 36スイッチおよびSun Network QDR Infiniband Gateway Switchのいくつかの LEDステータス・インジケータを示します。

関連項目:

- 次の場所にあるSun Datacenter InfiniBand Switch 36サービス・マニュアル のLEDの識別に関する項

  `http://docs.oracle.com/cd/E26698_01/html/E26434/z40000fe1394411.html`

- 次の場所にあるSun Network QDR InfiniBand Gateway Switchサービス・マニュアルのLEDの識別に関する項

  `http://docs.oracle.com/cd/E26699_01/html/E26706/z40000fe1394411.html`

表B-3 Sun InfiniBand SwitchのLEDステータスの説明

コンポーネント | LEDステータス
--- | ---
シャーシ | 背面パネルの左側には、次のLEDがあります。 注意(黄) 点灯は、障害の発生を示します。 消灯は、正常に動作していることを示します。 点滅は、機能が停止していることを示します。 OK (緑) 点灯は、正常に動作していることを示します。 消灯は、スイッチがオフであるか、初期化中であることを示します。 点滅は、機能が停止していることを示します。
リンク・ステータス | 背面パネルのデータ・ケーブル・コネクタの近くには、リンク・ステータスLEDがあります。 リンク(緑) 点灯は、リンクが確立されていることを示します。 消灯は、リンクが切断されていることを示します。 点滅は、シンボル・エラーの存在を示します。
ネットワーク管理ポート | 背面パネルのネットワーク管理コネクタには、次のLEDがあります。 リンク速度(黄/緑): 緑色の点灯は、1000BASE-Tリンクを示します。 黄色の点灯は、100BASE-Tリンクを示します。 消灯は、リンクが存在しないことを示します。 点滅は、機能が停止していることを示します。 動作(緑): 点滅は、パケットの動作を示します。 点灯は、機能が停止していることを示します。 消灯は、動作していないことを示します。
電源 | シャーシの前面の電源には、次のLEDがあります。 注意(黄) 点灯は、障害が発生し、12VDCが停止していることを示します。 消灯は、正常に動作していることを示します。 点滅は、機能が停止していることを示します。 OK (緑) 点灯は、12VDCを示します。 消灯は、DC電圧が存在しないことを示します。 点滅は、機能が停止していることを示します。 AC LED (緑) 点灯は、AC電源が供給されていることを示します。 消灯は、AC電源が存在しないことを示します。 点滅は、機能が停止していることを示します。
ファン | シャーシの前面の吸気口には、次のLEDがあります。 FT 点灯は、ファンに問題があることを示します。 消灯は、正常に動作していることを示します。