主コンテンツへ

Oracle® Big Data Applianceオーナーズ・ガイド リリース4 (4.6) E79718-01 |
| 目次

前 |

# 索引

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X

## 記号

- , 「Client Network Config Summary」ページ 1

## A

- ACブレーカ・パネル 1
- KVMからのサーバーへのアクセス 1
- アクセサリ・キット 1
- アクセス・ルート要件 1
- 音響レベル 1
- AC電源, 場所 1
- ラックの追加 1
- サービスの追加 1
- 既存のクラスタ構成オプションへの追加 1
- 管理ソフトウェアの概要 1
- 管理ネットワーク
  - ケーブル配線要件 1
  - 接続 1
  - ポート 1
- 管理ネットワーク図 1
- 「Administrative Network」ページ(構成) 1
- 管理ユーティリティ 1
- アフリカ向けのPDUの仕様 1
- 空調 1 , 2 , 3
- 換気 1 , 5
- 換気要件 1
- アラート通知 1
- アラート 1
- 高度要件 1
- 環境相対湿度範囲 1
- 気温範囲 1 , 2
- アメリカ向けのPDUの仕様 1 , 2
- アジア太平洋向けのPDUの仕様 1
- ASR
  - 概要 1
  - アセットのアクティブ化 1
  - サポートの追加 1
  - 構成 1
  - インストールの前提条件 1
  - トラブルシューティング 1
  - 検証 1 , 2
- asrexacheckスクリプト 1
- ASRマネージャ
  - インストール 1
  - ポート番号 1
- ASRネットワーク接続 1
- ASRトラップ宛先 1
- アセットの検証(ASR) 1
- Audit Vault
  - インストールの前提条件 1
  - プラグイン構成 1
- 自動サービス・リクエスト
  - 構成 1
  - インストール 1
  - ポート割当て 1

## B

- ベース・イメージ・ファイル 1
- ベース・イメージの再インストール 1
- ベース・イメージのユーティリティ 1
- バッテリ
  - 平均寿命 1
  - 交換ポリシー 1
- BDA_REBOOTファイル 1 , 2
- bda.zip構成アーカイブ 1
- bdacheckclusterユーティリティ 1
- bdacheckhwユーティリティ 1 , 2 , 3
- bdacheckibユーティリティ 1
- bda-checkip.outファイル 1
- bdachecknetユーティリティ 1 , 2
- bdacheckswユーティリティ 1 , 2 , 3
- bdacliユーティリティ 1
- bdaclustersynctimeユーティリティ 1
- BdaDeploy.jsonファイル 1
- bdadiagユーティリティ 1
- BDA Extras 1
- bdagetclientconfigユーティリティ 1
- bdaidユーティリティ 1
- bdaimagevalidateユーティリティ 1
- bda-install-review.htmlファイル 1
- BDAMammothディレクトリ 1
- BDA-O修理カテゴリ 1
- bda-preinstall-checkip.shファイル 1
- bdaredoclientnetユーティリティ 1
- bdaserialsユーティリティ 1
- BDAサーバー・オフライン修理カテゴリ 1
- bdaswapoffユーティリティ 1
- bdaswaponユーティリティ 1
- bdaupdatefwユーティリティ 1
- Big Data Appliance
  - 「Oracle Big Data Appliance」を参照
- Big Data Connectors
  - 「Oracle Big Data Connectors」を参照
- Big Data SQL
  - 起動、停止、再起動 1
- 黒色のケーブル 1 , 2
- 青色のケーブル 1 , 2
- bondeth0インタフェース
  - ネットワーク接続 1
- bondib0インタフェース
  - 説明 1
  - メンテナンス 1
- bondib0ネットワーク
  - 操作の確認 1
- ブート順序, リセット 1
- ブレーカ・パネル 1

## C

- ケーブル
  - 色分け 1
  - 予備部品 1
  - 予備 1
  - スプリッタ 1
- ケーブル・バンド,
  - 外す 1
- ケーブル配線
  - クライアント・ネットワーク 1
  - 8つのラック 1
  - 既存のネットワーク要件 1
  - 5つのラック 1
  - 4つのラック 1
  - マルチラック 1 , 2
  - 7つのラック 1
  - 6つのラック 1
  - 予備部品 1
  - 3つのラック 1
  - 2つのラック 1
- ケーブル配線表
  - KVM (Sun Fireサーバー) 1
  - KVMなし(X4-2LおよびX3-2Lサーバー) 1
  - KVMなし(X6-2およびX5-2サーバー) 1
- ケージ・ナット 1
- キャスタ 1
- 注意 1
- CDH
  - 健全性の確認 1
- CDHクラスタ構成 1
- CDHクラスタ・ログ 1
- CDHインストール 1
- CDHポート 1
- CDHサービス, 開始 1
- 天井高要件 1
- ファームウェアの確認 1
- ネットワーク構成の確認 1
- サーバー・ソフトウェアの確認 1
- サーキット・ブレーカ 1 , 3
- Ciscoスイッチ
  - 交換部品 1
- CleanupInstallのステップ 1
- CleanupSSHrootのステップ 1
- CLI, Oracle ILOM 1
- クライアント・アクセス・ネットワーク
  - ケーブル配線要件 1
  - 説明 1
  - 要件 1
- クライアント構成の配布 1
- クライアント・ネットワーク
  - 帯域幅 1
  - ケーブル配線 1
  - 構成 1
- クライアント・ネットワーク
  - 構成 1
- クライアント・ネットワーク接続 1
- CLIユーティリティ 1
- クロック構成
  - イーサネット・スイッチ 1
  - インフィニバンド・スイッチ 1
- Cloud Control
  - 「Oracle Enterprise Manager Cloud Control」を参照 1
- Cloudera's Distribution including Apache Hadoop
  - 「CDH」を参照 1
- cluster_name-config.json 1
- クラスタ拡張 1
- クラスタ名の構成 1
- クラスタのネーミング規則 1
- 「Cluster」ページ(構成) 1
- クラスタ・イメージの変更 1
- cmf.keytabファイル 1
- 診断情報の収集 1
- 色分け, ケーブル 1
- コマンド・ファイル, サーバー間での実行 1
- コマンドライン・インタフェース 1
- コマンド, サーバー全体でのリモート実行 1 , 2
- 「Complete」ページ 1
- コンポーネント構成, フルまたはスタータ・ラック 1
- コンポーネント障害, 環境的な原因 1
- コンポーネント名 1
- コンポーネント
  - ラックでの場所 1 , 2 , 3
  - サーバー 1
  - 予備部品キット 1
- 構成
  - ディスク・コントローラ 1
  - 構成生成ユーティリティでの編集 1
  - フルまたはスタータ・ラック・コンポーネント 1
  - 物理ドライブ 1
  - 問合せ 1
  - 仮想ドライブ 1
- 構成 1
- 構成ファイル
  - 新しいサーバーへのコピー 1
  - 生成 1 , 2
  - ntp.confファイル 1
- 構成生成ユーティリティ
  - 入力ファイル 1
  - インストール 1
  - 概要 1
- 構成ワークシート
  - 「構成生成ユーティリティ」を参照
- ターミナル構成コマンド 1
- 新しいディスクの構成 1
- ASRの構成 1
- イーサネット・スイッチの構成 1 , 2
- KVMの構成 1 , 2
- サーバーの構成 1
- ネットワークへのKVMの接続 1
- コネクタ
  - 「Oracle Big Data Connectors」を参照
- 冷却要件 1
- 銅線ケーブル 1
- ファイルのコピー 1
- CopyLicenseFilesのステップ 1
- 腐食問題 1
- CreateUsersのステップ 1
- 「Customer Details」ページ(構成) 1

## D

- データ・センターのスイッチの構成 1
- dbaグループ 1 , 2 , 3
- dcliユーティリティ
  - 説明 1
  - 例 1
  - オプションの説明 1
  - 戻り値 1
  - 構文 1
  - ターゲット・サーバー 1
  - 使用 1
- 「Define Clusters」ページ(構成) 1
- 診断情報の収集 1
- 寸法
  - ラック 1
  - 積荷 1
- ディレクトリ, サーバー間でのファイルのコピー 1
- disablesmコマンド 1 , 2 , 3 , 5
- ディスク・コントローラ 1 , 2
- ディスク・ドライブ
  - 物理スロット 1
  - サーバー・ステータス・インジケータ 1
  - 予備 1 , 2
  - シンボリック・リンク 1
- ディスク
  - 構成 1
  - 修復 1
  - 交換 1
- DNSネットワークの登録 1
- DNSサーバー要件 1 , 3
- ドキュメント, サードパーティ・ハードウェア 1
- ドメイン名システム構成 1
- ドアの寸法 1
- 工場出荷時のイメージのダウングレード 1
- ドライブ構成, 物理 1

## E

- 接地ケーブル 1
- 電気的アクセス 1
- 電力要件 1 , 2 , 3
- 激しい雷雨 1
- 電源レセプタクル 1
- 電子ノイズ 1
- 静電放電 1
- エレベータ要件 1
- 電子メール・アカウント
  - アラート(Cloudera Manager) 1
- 電子メール・アカウント, My Oracle Support (ASR) 1
- 電子メール・アラート構成 1
- 緊急停止 1
- enablesmコマンド 1 , 2
- エンジニアド・システム, Oracle Big Data Applianceへの接続 1 , 2 , 3
- Enterprise Management Cloud Control構成 1
- Enterprise Manager
  - 「Oracle Enterprise Manager Cloud Control」を参照 1
- env_testコマンド 1
- 環境要件
  - フル・ラック 1
- 環境仕様 1
- eth0インタフェース 1
- イーサネット・ブリッジ・ポート 1
- イーサネットのケーブル配線 1 , 2
- イーサネット・インタフェース 1
- Ethernet over InfiniBandプロトコル。 1
- イーサネット・ポート 1 , 4
- イーサネット・スイッチ
  - 構成 1 , 2
  - ホスト名の構成 1
  - IPルーティング 1
  - ポート速度 1
  - 交換部品 1
  - リモート・パスワードの設定 1
  - 予備部品 1
  - 時間設定 1
  - 構成の検証および保存 1
- 欧州向けのPDUの仕様 1
- ext4ファイル・システム 1
- 外部ファイラ構成 1

## F

- ファブリック管理 1
- 工場出荷時のイメージの再インストール 1
- 工場出荷時のパッチ 1
- フェイルオーバー接続 1 , 3 , 4
- ファン・モジュール
  - サーバー・ステータス・インジケータ 1
  - スイッチ・ステータス・インジケータ 1
- ファイル, 複数のサーバーへのコピー 1
- フィラー・パネル 1
- ファイアウォール構成 1
- Firmware Stateステータス 1
- ファームウェアの更新 1
- ファームウェアのアップグレード
  - KVMスイッチ 1
- 第1サーバーの場所 1
- フロア
  - 上げ床 1
  - 浮出し模様 1
- フロア荷重 1 , 2
- フロア・タイル 1
- Foreign Stateステータス 1
- フォークリフト 1
- FRU 1
- フル・ラック・コンポーネント構成 1

## G

- ゲートウェイ構成
  - イーサネット・スイッチ 1
- ゲートウェイ・スイッチ
  - VNICへの割当て 1
  - ケーブル配線 1
  - 構成 1
  - Oracle ILOMへの接続 1
  - 接続のガイドライン 1
  - 交換 1
  - 「インフィニバンド・スイッチ」も参照 1
  - スプリッタ・ケーブルの使用 1
- ゲートウェイ・スイッチの工場出荷時のIPアドレス 1
- ゲートウェイ・スイッチのポート 1
- 「General Network Properties」ページ(構成) 1
- getmasterコマンド 1 , 2
- ヘルプの取得 1
- 接地ケーブル 1
- 接地抵抗 1
- 接地 1
- グループ, hadoop 1
- GRUBマスター・ブート・レコード 1

## H

- Hadoopクラスタ構成 1
- hadoopグループ 1
- Hadoopのインストール 1
- Hadoopポート 1
- Hadoopサービス, 開始 1
- ハードウェア構成
  - 問合せ 1
- ハードウェアの診断 1
- ハードウェア障害, 自動レポート 1
- ハードウェア・プロファイル, サーバーからの取得 1
- 「Hardware Selection」ページ(構成) 1
- ハードウェア・ステータス・インジケータ 1
- ハードウェア検証 1 , 2 , 3
- HDFSの診断 1
- HDFSディスクのフォーマット 1
- HDFSパーティション 1
- HDFS透過的暗号化
  - 構成 1
- hdfsユーザー 1
- インフィニバンド・スイッチの健全性の確認 1
- 高容量ノードとインフィニバンド・インフラストラクチャ
  - ケーブル 1
  - コンポーネント 1
  - サーバーの構成 1
  - サーバーのインストール 1
  - ネットワーク構成 1
  - PDUファームウェアの要件 1
- 高電圧PDU 1 , 2
- ホストの工場出荷時のIPアドレス 1
- ホット・スワップ修理カテゴリ 1
- HS修理カテゴリ 1
- 湿度範囲 1

## I

- ibdiagnetユーティリティ 1
- iblinkinfoユーティリティ 1
- ibqueryerrorsユーティリティ 1
- ibstatusユーティリティ 1
- ILOM
  - 「Oracle ILOM」を参照
- ilom-adminのデフォルト・パスワード 1
- imagehistoryユーティリティ 1
- imageinfoユーティリティ 1 , 2
- イメージ検証 1
- イメージ・バージョン
  - ダウングレード 1
  - アップグレード 1
- 傾斜度, 最大 1
- インフィニバンド構成 1
- インフィニバンド・ゲートウェイ・スイッチのポート 1
- インフィニバンド・ネットワーク
  - ケーブル配線の確認 1
  - 工場出荷時のIPアドレス 1
- インフィニバンド・ネットワーク・インタフェース・カード 1
- 「InfiniBand Network」ページ(構成) 1
- インフィニバンドのネットワーク検証 1
- インフィニバンド・ポート, 他のデバイスへの接続 1 , 2 , 3
- インフィニバンド・プライベート・ネットワーク 1
- インフィニバンド・サブネット・マネージャ 1
- インフィニバンド・スイッチ
  - ステータスの確認 1
  - 構成 1
  - 健全性の確認 1
  - 優先度設定 1
  - 交換 1
  - タイムゾーンの設定 1
  - 予備部品 1 , 2
- インフラストラクチャ修理カテゴリ 1
- スタータ・ラックへの新しいサーバーのインストール 1
- インストールの前提条件 1
- InstallBDASoftwareのステップ 1
- InstallHadoopのステップ 1
- ベース・イメージのインストール 1
- パッチのインストール 1
- ソフトウェアのインストール 1
- 国際電気標準会議(IEC) 1
- IPアドレス
  - 管理ネットワークの構成 1
  - 個々の編集 1
  - 工場出荷時の設定 1
  - インフィニバンド・ネットワーク構成 1
- IPアドレス要件 1
- ipmitoolコマンド 1
- IPルーティング 1
- IR修理カテゴリ 1

## J

- 日本向けのPDUの仕様 1 , 2
- ジャンパ・ブラケット 1

## K

- Kerberos認証
  - サポートの追加 1
  - 構成 1 , 2
  - インストールの前提条件(リモートKDCのみ) 1
- Kerberos構成 1
- カーネル・デバイス名(ディスク・ドライブ) 1
- キー配布センター 1 , 2
- KVMスイッチ
  - サーバーへのアクセス 1
  - ケーブル配線 1
  - 構成手順 1
  - ネットワークへの接続 1
  - ファームウェアのアップグレード 1
  - MACアドレス 1
  - 名前 1
  - 起動 1

## L

- リーフ・スイッチ
  - 構成 1
  - 「インフィニバンド・スイッチ」も参照 1
- LEDの色分け 1 , 2
- LEDステータス・インジケータ 1
- 高さ調整ボルト 1
- 水平調整脚 1 , 2
- ライセンスの場所 1
- リフト・ゲート 1
- 避雷器 1
- Lights-Out Management 1
- listlinkupコマンド 1
- 積荷ドック 1
- 第1サーバーの場所 1
- ロック, パネル 1
- 低電圧PDU 1 , 2 , 3

## M

- MACアドレス 1
- KVMスイッチのMACアドレス 1
- メンテナンス・アクセス要件 1
- makebdaimageユーティリティ 1
- Mammothのダウンロード 1
- Mammothのインストール・ファイル 1
- Mammothのオプション 1
- mammoth-rack_name.paramsファイル 1
- Mammothユーティリティ
  - 説明 1
  - 実行ステップ 1
  - 場所 1
  - 失敗の理由 1
  - 実行 1
  - SetupHadoopSecurityのステップ
    - Kerberosの有効化 1
    - ネットワーク暗号化の有効化 1
    - セキュリティの有効化 1
    - 透過的暗号化の有効化 1
    - マウント・ポイントの設定 1
  - クロックの同期 1
  - 構文 1
- 管理ネットワーク
  - ケーブル配線要件 1
  - KVMの接続 1
  - 接続 1
  - 工場出荷時のIPアドレス 1
  - ポート 1
- 管理ユーティリティ 1 , 3
- mapredユーザー 1
- master.xml構成ファイル 1
- MegaCli64コマンド 1 , 2
- メモリー, サーバーへの追加 1
- 中東向けのPDUの仕様 1
- 最小天井高 1
- PDUの監視 1
- mount_hadoop_dirsユーティリティ 1
- デバイスのマウント 1
- 取付けブラケット 1
- 取付け工具 1
- マウント・ポイント 1
- マルチラック・ケーブル配線
  - 手順 1
  - 3から8 1
  - 2つのラック 1
- マルチラック・クラスタ 1
- マルチラック・ソフトウェア構成 1
- My Oracle Supportの電子メール・アカウント 1
- MySQL Databaseのインストール 1

## N

- ネーミング規則 1
- NET0 1
- ネットワーク
  - KVMの接続 1
  - 工場出荷時のIPアドレス 1
- network.json構成ファイル 1
- ネットワーク構成 1
- ネットワーク構成ファイル 1
- ネットワーク接続
  - ASR 1
  - 10GbEの再構成 1
- ネットワーク図 1 , 3
- ネットワーク・エラー, チェック 1
- networkexpansion.json構成ファイル 1
- 「Networking」ページ(構成) 1
- ネットワーク・インタフェース, インフィニバンド・カード 1
- ネットワーク操作, インフィニバンドの検証 1
- ネットワークの登録 1
- ネットワーク要件 1
- ネットワーク
  - 管理 1
  - クライアント・アクセス 1 , 2
  - 説明 1
  - インフィニバンド 1
- ネットワーク設定
  - インストール前の検証 1
- networksetup-oneスクリプト 1
- networksetup-twoスクリプト 1
- ネットワーク接尾辞の構成 1
- ネットワーク・タイム・プロトコル 1 , 2
- ネットワーク・トポロジ 1
- ネットワーク検証 1 , 2
- ノイズ, 電子 1
- 北米向けのPDUの仕様 1 , 2
- ntp.confファイル 1
- NTPサーバー要件 1 , 3
- NTPサーバー
  - 構成 1
  - インフィニバンド・スイッチでの設定 1
- ナット 1

## O

- ODI
  - 「Oracle Data Integrator」を参照
- oinstallグループ 1 , 2 , 3
- 稼働時の注意および警告 1
- オペレーティング・システム・ディスク 1
- オペレーティング・システムの履歴 1
- オペレーティング・システム・イメージ 1
- Oracle Audit Vault and Database Firewall
  - プラグイン構成 1
- Oracle Big Data Appliance
  - 概要 1
  - ラック・コンポーネント 1
  - サーバー・コンポーネント 1
- Oracle Big Data Connectors
  - 構成 1
  - インストール 1 , 2
  - サーバー・コンポーネントのインストール 1
  - ソフトウェアのインストール 1
- Oracle Data Integrator 1
- Oracle Enterprise Manager
  - トラブルシューティング 1
- Oracle Enterprise Manager Cloud Control
  - Oracle Big Data Applianceでのサポートの追加 1
  - 再検出 1
- Oracle Enterprise Managerプラグイン・インストールの前提条件 1
- Oracle Exadata Database Machine 1 , 2
- Oracle ILOM
  - 構成のバックアップ 1
  - CLIへの接続 1
  - Webインタフェースへの接続 1
  - 説明 1
  - イーサネット接続 1
  - 工場出荷時のIPアドレス 1
  - シリアル接続のオープン 1
  - 構成のリストア 1
  - ユーザー・インタフェース 1
- Oracle ILOMポート 1
- Oracleインベントリ・グループ 1 , 2
- Oracle Linux 1
- Oracle NoSQL Database
  - 構成 1 , 2
  - ディスクのフォーマット 1
  - インストール 1
- Oracle Server X6-2L
  - 交換部品 1
- Oracleサポート 1
- oracleユーザー名 1 , 2
- 橙色のケーブル 1 , 2
- OS Watcherログ 1

## P

- パレット・ジャッキ 1
- パネルのロック 1
- コマンドのパラレル実行 1
- パーティション
  - 新しいディスクでの作成 1 , 2
  - ディスマウント 1
- 部品キット 1
- パスワードなしSSH 1 , 2 , 3
- パスワード(デフォルト)
  - イーサネット・スイッチ 1
  - ilom-admin 1
  - PDUメータリング・ユニット 1
  - サーバー 1
- PatchFactoryImageのステップ 1
- パッチのインストール 1
- データ・センターへの経路 1
- PDA, ラックでの場所 1 , 2 , 3
- PDU構成 1
- PDUメータリング・ユニットのパスワード 1
- PDUの要件 1
- PDU
  - サーキット・ブレーカ 1
  - ネットワーク接続 1
  - 電源投入 1
  - 交換部品 1
  - 単相 1 , 2
- PDUの仕様
  - アメリカ、日本、台湾向け 1
  - アメリカ、日本、台湾向け 1
  - ヨーロッパ、中東、アフリカ、アジア太平洋向け 1
- PDUしきい値 1
- 多孔タイル 1
- コピー機 1
- 物理ドライブ構成 1
- ポート割当て 1
- ポート
  - ASRマネージャ 1
  - 40GbEへの接続 1
- ポート, オープン・ゲートウェイ 1 , 2 , 3
- イーサネット・スイッチのポート速度 1
- 電源コネクタ 1
- 電源コードの長さの要件 1
- 電源コード
  - ラックへの接続 1
  - ケーブル・バンドの取外し 1
  - 配線 1
- 電源切断
  - 緊急時 1
- 電源投入 1 , 2
- 電源LEDの場所 1
- 電源切断スイッチ 1
- 電源出力の接地 1
- 電源レセプタクルの場所 1
- 電力要件 1 , 5
- 電源
  - サーバー・ステータス・インジケータ 1
  - スイッチ・ステータス・インジケータ 1
  - 無停電 1
- インストール前のタスク 1
- preinstall-checkip.shファイル 1
- preinstall-checkipスクリプト
  - 実行 1
- ソフトウェア・インストールの前提条件 1
- プライベート・ネットワーク
  - 操作の確認 1
- 問題のレポート 1
- Puppetユーティリティ 1

## Q

- QSFPケーブル 1
- QSFPポート, 分割 1
- 構成の問合せ 1

## R

- ラック・ベース名構成 1
- ラック・コンポーネント 1
- 「Rack Details」ページ(構成) 1
- ラックの寸法 1
- ラック・レイアウトの図 1 , 2 , 3
- ラック・レイアウト
  - KVM (Sun Fireサーバー) 1
  - KVMなし 1 , 2
- ラック・イメージの変更 1
- ラック
  - 追加 1
  - 電源コードの接続 1
  - 検査 1
  - Oracle Big Data Applianceソフトウェアのインストール 1
  - 移動手順 1
  - イメージ変更 1
  - ベース・イメージの再インストール 1
- ラック重量 1
- RAIDアレイ, 論理アレイの修理 1
- RAID構成 1
- RAID論理ドライブ 1
- 赤色のケーブル 1 , 2
- reimageclusterユーティリティ 1
- reimagerackユーティリティ 1
- ラック・イメージの変更 1
- サーバーでのイメージの再適用 1
- ソフトウェアの再インストール 1
- 相対湿度 1 , 2
- remove-root-sshスクリプト 1 , 2
- サービスの削除 1
- 修理カテゴリ 1
- 交換部品 1
- スパイン・スイッチの交換 1
- reset-boot-orderユーティリティ 1
- resolv.conf構成ファイル 1
- Big Data SQLの再起動 1
- 再起動の検証 1
- 「Review and Edit Details」ページ(構成) 1
- ローリング・アップグレード 1
- rootユーザー, パスワードなしSSH 1
- ルート要件 1
- running-configの出力 1

## S

- 安全ガイドライン 1
- scpファイル・コピー・ユーティリティ 1
- ドライバ 1
- ねじ 1
- 検索ドメインの構成 1
- センサー監視 1
- シリアル番号 1
- サーバーのブート順序, 再設定 1
- サーバー・コンポーネント 1
- サーバー構成
  - 高容量ノードとインフィニバンド・インフラストラクチャ 1
- サーバーの診断 1
- サーバー・ディスク
  - 構成 1
  - 交換 1
- サーバーの工場出荷時のIPアドレス 1
- サーバーLED 1
- ラック内のサーバーの場所 1 , 2 , 3
- サーバー
  - メモリーの追加 1
  - クラスタへの追加 1
  - クラスタへの割当て 1
  - Oracle ILOMへの接続 1
  - デフォルト・パスワード 1
  - LEDの色分け 1 , 2
  - ラックでの場所 1 , 2 , 3
  - 監視 1
  - 予備部品 1 , 2
  - ベース・イメージのアップグレード 1
- サーバー・ソフトウェアの検証 1
- サービス, 開始 1
- setsmpriorityコマンド 1
- SetupASRのステップ 1
- SetupInstallのステップ 1
- SetupKerberosのステップ 1
- SetupMySQLのステップ 1
- SetupPuppetのステップ 1
- setup-root-sshスクリプト 1 , 2 , 3
- 積荷の寸法 1 , 2
- 出荷キット 1
- 積荷の重さ 1
- showコマンド 1
- showunhealthyコマンド 1
- showusbユーティリティ 1 , 2
- showvlanユーティリティ 1
- showvnicsユーティリティ 1
- シャットダウン 1
- shutdownコマンド 1
- 単相PDU 1 , 2 , 3 , 4
- サイト準備完了のタスク 1
- スロット番号(ディスク・ドライブ) 1
- スロット, ディスク・ドライブ 1
- SMTPアラート 1
- SNMPアラート 1
- ソフトウェア構成
  - 問合せ 1
- ソフトウェア・イメージ
  - ダウングレード 1
  - アップグレード 1
- ソフトウェアのインストール
  - 複数のラック 1
  - アップグレード 1
  - Mammothの使用 1
- ソフトウェアのポート割当て 1
- ソフトウェア・プロファイル, サーバーからの取得 1
- ソフトウェアのソース・コード, サード・パーティ 1
- ソフトウェア検証 1 , 2
- 騒音レベル 1
- 南米向けのPDUの仕様 1 , 2
- 予備部品キット 1 , 2
- スパイン・スイッチ
  - ケーブル配線 1
  - 構成 1
  - 交換 1
- スプリッタ・ケーブル 1
- ばね板ナット 1
- SSH
  - パスワードなしの削除 1
  - パスワードなしの設定 1
- SSHキー, ラック配布の確認 1
- 固定用脚 1
- ラックの固定 1
- スタータ・ラック
  - コンポーネント構成 1
  - 拡張 1
  - 物理レイアウト 1 , 2
- StartHadoopServicesのステップ 1
- KVMの起動 1
- Big Data SQLの起動または停止 1
- 起動順序, リセット 1
- 静電放電 1
- 静電気 1
- ステータス・インジケータ 1
- ストレージ・サーバー
  - 交換部品 1
- サブネット・マネージャ 1 , 2 , 3
- サブネット・マネージャ・マスター 1
- サブネット・マネージャ 1
- サブネット・マスクの工場出荷時の設定 1
- Sun Network 10GbE Switch 72p 1
- Sun Network QDR InfiniBand Gateway Switch 1 , 2 , 3
- Sun Serverコンポーネント 1
- サポート・アカウント 1
- サポート・サービス 1
- スワップ・パーティション, リストア 1
- スワッピング 1 , 3 , 4
- スイッチ
  - ラックでの場所 1 , 2 , 3
  - 監視 1
  - ネーミング規則 1
  - 交換部品 1
  - 交換 1
  - ホスト名の設定 1
  - 予備部品 1 , 2
- スイッチLED, インフィニバンド・スイッチLED 1
- スイッチ・ポート 1
- シンボリック・リンク名(ディスク・ドライブ) 1
- サーバーの同期 1

## T

- 台湾向けのPDUの仕様 1 , 2
- teeユーティリティ 1
- telnetアクセス, イーサネット・スイッチの構成 1
- 温度
  - 許容範囲 1
  - 稼働範囲 1
- テスト・イベント(ASR) 1
- testrule設定(ASR) 1
- サード・パーティ・ライセンスの場所 1
- サード・パーティ・ソフトウェアのソース・コード 1
- 3相PDU 1 , 2 , 3
- PDUのしきい値 1
- 時間の同期 1
- タイムゾーン
  - 構成設定 1
  - イーサネット・スイッチの構成 1
  - インフィニバンド・スイッチの構成 1
  - 夏時間の設定 1
- 頂部隙間(ラック) 1
- トラップ宛先(ASR) 1
- 無効化 1
- 有効化 1

## U

- 開梱手順 1
- アップグレード履歴 1
- ベース・イメージのアップグレード 1
- 工場出荷時のイメージのアップグレード 1
- ソフトウェアのアップグレード 1
- UPS 1
- USBフラッシュ・ドライブ 1 , 2
- ユーザー, hdfsとmapred 1

## V

- クラスタの検証 1
- ハードウェアおよびソフトウェアの検証 1
- ネットワーク構成の検証 1
- サーバー・ソフトウェアの検証 1
- 再起動後の検証チェック 1
- 通気要件 1
- 確認
  - データベース・サーバー構成 1
  - ファームウェア 1
  - ハードウェア 1
- versionコマンド 1
- 仮想ドライブ構成 1
- VLAN
  - 構成 1
  - 構成例 1
  - デフォルト構成 1
- VNIC
  - ゲートウェイ・スイッチへの割当て 1
  - 構成 1
  - デフォルト構成 1
  - 再作成 1

## W

- 警告 1
- Watcherログ(OS) 1
- 重量
  - ラック 1
  - 積荷 1
- レンチ 1
- リスト・ストラップ 1

## X

- X6-2およびX5-2ラックのケーブル配線表 1