プライマリ・コンテンツに移動

Oracle® Big Data Applianceオーナーズ・ガイド リリース4 (4.10) E92087-01 |
| 目次 | 索引

前 | 次 |

# C Oracle Big Data Appliance X7–2、X6–2およびX5-2のラック内ケーブル配線の表

この付録の表では、Oracle Big Data Appliance X7–2、X6-2およびX5-2ラックのラック内ケーブル接続を示します。この付録の内容は次のとおりです。

- ケーブルの色分け

- Oracle Big Data Applianceラックのレイアウト

- 管理ギガビット・イーサネットのケーブル接続

- Oracle Integrated Lights Out Managerのケーブル接続

- 単相配電ユニットのケーブル接続

- 3相配電ユニットのケーブル接続

- ラック内インフィニバンド・スイッチ間のケーブル接続

- ラック内インフィニバンド・スイッチとサーバーのケーブル接続

## C.1 ケーブルの色分け

Oracle Big Data Applianceで使用されるケーブルは、次のように色分けされています。

- 黒: インフィニバンド・ケーブルまたはAC電源ジャンパ・ケーブル

- 赤: Integrated Lights Out Management (Oracle ILOM)イーサネット管理ケーブル

- 青: ギガビット・イーサネット管理(eth0)ケーブル

## C.2 Oracle Big Data Applianceラックのレイアウト

次の図は、Oracle Big Data Appliance X6-2およびX5-2の3つの構成(フル・ラック、スタータ・ラック、高容量ノードとインフィニバンド・インフラストラクチャが組み込まれたスタータ・ラック)の前面および背面からのレイアウトを示します。

図C-1は、Oracle Big Data Appliance X6-2およびX5-2のフル・ラックのレイアウトを示します。

図C-1 Oracle Big Data Appliance X6-2およびX5-2のフル・ラックのレイアウト

「図C-1 Oracle Big Data Appliance X6-2およびX5-2のフル・ラックのレイアウト」の説明

図C-2は、Oracle Big Data Appliance X6-2およびX5-2のスタータ・ラックのレイアウトを示します。

図C-2 Oracle Big Data Appliance X6-2およびX5-2のスタータ・ラックのレイアウト

「図C-2 Oracle Big Data Appliance X6-2およびX5-2のスタータ・ラックのレイアウト」の説明

図C-3では、高容量ノードとインフィニバンド・インフラストラクチャが組み込まれた、Oracle Big Data Appliance X6–2またはX5-2スタータ・ラックのレイアウトを示します。

図C-3では、Big Data Appliance高容量ノードとインフィニバンド・インフラストラクチャが組み込まれた、Oracle Big Data Appliance X6-2およびX5-2スタータ・ラックのレイアウトを示します

「図C-3 Big Data Appliance高容量ノードとインフィニバンド・インフラストラクチャが組み込まれた、Oracle Big Data Appliance X6-2およびX5-2スタータ・ラック」の説明

## C.3 管理ギガビット・イーサネットのケーブル接続

表C-1に、管理ギガビット・イーサネット・ネットワーク(Net 0)のケーブル接続を示します。イーサネット・スイッチはラック・ユニット21にあります。ケーブルは長さ10フィートで黒色ですが、PDUケーブルのみ長さ1メートルで白色です。

表C-1 管理ギガビット・イーサネットのケーブル配線

接続元ラック・ユニット(1) | コンポーネント | 接続先イーサネット・ポート
--- | --- | ---
U39 | サーバー18 | 1
U37 | サーバー17 | 3
U35 | サーバー16 | 5
U33 | サーバー15 | 7
U31 | サーバー14 | 9
U29 | サーバー13 | 11
U27 | サーバー12 | 13
U25 | サーバー11 | 17
U23 | サーバー10 | 21
U22 | NM2-IBスイッチ | 45
U20 | NM2-IBスイッチ | 46
U18 | サーバー9 | 25
U16 | サーバー8 | 29
U14 | サーバー7 | 31
U12 | サーバー6 | 33
U10 | サーバー5 | 35
U8 | サーバー4 | 37
U6 | サーバー3 | 39
U4 | サーバー2 | 41
U2 | サーバー1 | 43
U1 | NM2-IBスイッチ | 47
PDU-A | PDU-A | 15
PDU-B | PDU-B | 19

脚注 1 Unはラック内のユニット位置で、nは番号です。

## C.4 Oracle Integrated Lights Out Managerのケーブル接続

表C-2に、サーバーからOracle ILOMスイッチへのケーブル接続を示します。サーバーのOracle ILOMポートは、Net Mgtというラベルが付いており、ラック・ユニット21にあるCiscoイーサネット・スイッチに接続されます。

表C-2 Oracle ILOMのケーブル配線

接続元ラック・ユニット(2) | コンポーネント | イーサネット・ポート | ケーブル長 | ケーブル色
--- | --- | --- | --- | ---
U39 | サーバー18 | 2 | 10フィート | 赤
U37 | サーバー17 | 4 | 10フィート | 赤
U35 | サーバー16 | 6 | 10フィート | 赤
U33 | サーバー15 | 8 | 10フィート | 赤
U31 | サーバー14 | 10 | 10フィート | 赤
U29 | サーバー13 | 12 | 10フィート | 赤
U27 | サーバー12 | 14 | 10フィート | 赤
U25 | サーバー11 | 18 | 10フィート | 赤
U23 | サーバー10 | 22 | 10フィート | 赤
U18 | サーバー9 | 26 | 10フィート | 赤
U16 | サーバー8 | 30 | 10フィート | 赤
U14 | サーバー7 | 32 | 10フィート | 赤
U12 | サーバー6 | 34 | 10フィート | 赤
U10 | サーバー5 | 36 | 10フィート | 赤
U8 | サーバー4 | 38 | 10フィート | 赤
U6 | サーバー3 | 40 | 10フィート | 赤
U4 | サーバー2 | 42 | 10フィート | 赤
U2 | サーバー1 | 44 | 10フィート | 赤
適用なし | サービス | 48 | 7フィート | 青

脚注 2 Unはラック内のユニット位置で、nは番号です。

## C.5 単相配電ユニットのケーブル接続

表C-3に、各配電ユニット(PDU)からラックの電源への単相ケーブル配線の接続を示します。ケーブルは、左側のPDU-Aが接続先であり、右側に配線されてケーブル管理アーム(CMA)に入ります。ケーブルは、4本のグループごとにまとめられます。

表C-3 単相PDUのケーブル配線

ラック・ユニット(3) | PDU-A/PS-00 | PDU-B/PS-01 | ケーブル長
--- | --- | --- | ---
U39 | G5-6 | G0-0 | 2m
U37 | G5-3 | G0-3 | 2m
U35 | G5-0 | G0-6 | 2m
U33 | G4-6 | G1-0 | 2m
U31 | G4-4 | G1-2 | 2m
U29 | G4-2 | G1-4 | 2m
U27 | G3-6 | G2-0 | 2m
U25 | G3-5 | G2-1 | 2m
U23 | G3-3 | G2-3 | 2m
U22 | G3-1 | G2-5 | 1m
U21 | G3-0 | G2-6 | 2m
U20 | G2-4 | G3-2 | 2m
U18 | G2-2 | G3-4 | 2m
U16 | G1-6 | G4-0 | 2m
U14 | G2-0 | G3-6 | 2m
U12 | G1-4 | G4-2 | 2m
U10 | G1-2 | G4-4 | 2m
U8 | G1-0 | G4-6 | 2m
U6 | G0-6 | G5-0 | 2m
U4 | G0-4 | G5-2 | 2m
U2 | G0-2 | G5-4 | 2m
U1 | G0-0 | G5-6 | 2m

脚注 3 Unはラック内のユニット位置で、nは番号です。

## C.6 3相配電ユニットのケーブル接続

表C-4に、各配電ユニット(PDU)からラックの電源への3相ケーブル配線を示します。ケーブルは、左側のPDU-Aが接続先であり、右側に配線されてケーブル管理アーム(CMA)に入り、4本のグループごとにまとめられます。

表C-4 3相PDUのケーブル配線

ラック・ユニット(4) | PDU-A/PS-00 | PDU-B/PS-01 | ケーブル長
--- | --- | --- | ---
U39 | G5-6 | G2-0 | 2m
U37 | G5-3 | G2-3 | 2m
U35 | G5-0 | G2-6 | 2m
U33 | G4-6 | G1-0 | 2m
U31 | G4-4 | G1-2 | 2m
U29 | G4-2 | G1-4 | 2m
U27 | G3-6 | G0-0 | 2m
U25 | G3-5 | G0-1 | 2m
U23 | G3-3 | G0-3 | 2m
U22 | G5-1 | G2-5 | 2m
U21 | G3-0 | G0-6 | 2m
U20 | G2-4 | G5-2 | 2m
U18 | G2-2 | G5-4 | 2m
U16 | G1-6 | G4-0 | 2m
U14 | G2-0 | G5-6 | 2m
U12 | G1-4 | G4-2 | 2m
U10 | G1-2 | G4-4 | 2m
U8 | G1-0 | G4-6 | 2m
U6 | G0-6 | G3-0 | 2m
U4 | G0-4 | G3-2 | 2m
U2 | G0-2 | G3-4 | 2m
U1 | G0-0 | G3-6 | 2m

脚注 4 Unはラック内のユニット位置で、nは番号です。

## C.7 ラック内インフィニバンド・スイッチ間のケーブル接続

表C-5に、スイッチからスイッチへのインフィニバンド接続の場所、ポートおよびケーブルを示します。

表C-5 インフィニバンド・スイッチ間のケーブル配線

インフィニバンド・スイッチ・ラック・ユニット(5)から | ポート | インフィニバンド・スイッチ・ラック・ユニット5へ | ポート | ケーブル長 | 説明
--- | --- | --- | --- | --- | ---
U20 | 9B | U22 | 9A | 2m | リーフからリーフ
U20 | 10B | U22 | 10A | 2m | リーフからリーフ
U20 | 11B | U22 | 11A | 2m | リーフからリーフ
U20 | 8A | U22 | 8A | 2m | リーフからリーフ
U20 | 9A | U22 | 9B | 2m | リーフからリーフ
U20 | 10A | U22 | 10B | 2m | リーフからリーフ
U20 | 11A | U22 | 11B | 2m | リーフからリーフ
U1 | 1B | U20 | 8B | 3m | スパインからリーフ
U1 | 0B | U22 | 8B | 3m | スパインからリーフ

脚注 5 Unはラック内のユニット位置で、nは番号です。

図C-4は、Sun Network QDR InfiniBand Gateway Switchのポートの場所を示します。ポート5A、5B、6A、6Bおよび7Aは、Oracle Exalytics In-Memory Machineなどの別のデバイスへの接続に使用できます。ポート5Aから始めることをお薦めします。ポート7BはOracle Big Data Applianceで将来使用するために予約されています。

図C-4 Sun Network QDR InfiniBand Gatewayのポート

「図C-4 Sun Network QDR InfiniBand Gatewayのポート」の説明

## C.8 ラック内インフィニバンド・スイッチとサーバーのケーブル接続

表C-6に、リーフ・スイッチからサーバーへのインフィニバンド接続の場所、ポートおよびケーブルを示します。

表C-6 インフィニバンド・スイッチとサーバーのケーブル配線

インフィニバンド・スイッチ・ラック・ユニット(6)から | ポート | ラック・ユニット6へ | ポート(7) | ケーブル長
--- | --- | --- | --- | ---
U22 | 0A | U39 | PCIe 3 P1 | 3m
U22 | 0B | U37 | PCIe 3 P1 | 3m
U22 | 1A | U35 | PCIe 3 P1 | 3m
U22 | 1B | U33 | PCIe 3 P1 | 3m
U22 | 2A | U31 | PCIe 3 P1 | 3m
U22 | 2B | U29 | PCIe 3 P1 | 3m
U22 | 3A | U27 | PCIe 3 P1 | 3m
U22 | 3B | U25 | PCIe 3 P1 | 3m
U22 | 4A | U23 | PCIe 3 P1 | 3m
U20 | 0A | U39 | PCIe 3 P2 | 3m
U20 | 0B | U37 | PCIe 3 P2 | 3m
U20 | 1A | U35 | PCIe 3 P2 | 3m
U20 | 1B | U33 | PCIe 3 P2 | 3m
U20 | 2A | U31 | PCIe 3 P2 | 3m
U20 | 2B | U29 | PCIe 3 P2 | 3m
U20 | 3A | U27 | PCIe 3 P2 | 3m
U20 | 3B | U25 | PCIe 3 P2 | 3m
U20 | 4A | U23 | PCIe 3 P2 | 3m
U20 | 4B | U18 | PCIe 3 P1 | 3m
U20 | 12A | U16 | PCIe 3 P1 | 3m
U20 | 12B | U14 | PCIe 3 P1 | 3m
U20 | 13A | U12 | PCIe 3 P1 | 3m
U20 | 13B | U10 | PCIe 3 P1 | 3m
U20 | 14A | U8 | PCIe 3 P1 | 3m
U20 | 14B | U6 | PCIe 3 P1 | 3m
U20 | 15A | U4 | PCIe 3 P1 | 3m
U20 | 15B | U2 | PCIe 3 P1 | 3m
U22 | 4B | U18 | PCIe 3 P2 | 3m
U22 | 12A | U16 | PCIe 3 P2 | 3m
U22 | 12B | U14 | PCIe 3 P2 | 3m
U22 | 13A | U12 | PCIe 3 P2 | 3m
U22 | 13B | U10 | PCIe 3 P2 | 3m
U22 | 14A | U8 | PCIe 3 P2 | 3m
U22 | 14B | U6 | PCIe 3 P2 | 3m
U22 | 15A | U4 | PCIe 3 P2 | 3m
U22 | 15B | U2 | PCIe 3 P2 | 3m

脚注 6 Unはラック内のユニット位置で、nは番号です。

脚注 7 Pnはインフィニバンド・ポートで、nはポート番号です。