主コンテンツへ

Oracle® Big Data Applianceオーナーズ・ガイド リリース4 (4.10) E92087-01 |
| 目次

前 |

# 索引

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X

## 記号

- , 「Client Network Config Summary」ページ 4.14

## A

- ACブレーカ・パネル 2.4.2
- KVMからのサーバーへのアクセス 7.1.4
- アクセサリ・キット 1.4
- アクセス・ルート要件 2.2.1
- 音響レベル 2.1
- AC電源, 場所 2.4.2
- ラックの追加 10.6
- サービスの追加 11.1.7
- 既存のクラスタ構成オプションへの追加 4.13.3
- 管理ソフトウェアの概要 1.5
- 管理ネットワーク 3.1.2
  - ケーブル配線要件 2.7
  - 接続 2.7
  - ポート 3.1
- 管理ネットワーク図 15.2
- 「Administrative Network」ページ(構成) 4.9
- 管理ユーティリティ 1.5
- アフリカ向けのPDUの仕様 2.4.1.4
- 空調 2.5, 2.8, 6.1
- 換気 2.1, 2.5
- 換気要件 2.6
- アラート通知 4.13.2.11
- アラート 15.1
- 高度要件 2.5
- 環境相対湿度範囲 2.5
- 気温範囲 2.5, 12.1
- アメリカ向けのPDUの仕様 2.4.1.1, 2.4.1.2
- アジア太平洋向けのPDUの仕様 2.4.1.4
- ASR
  - 概要 5.1
  - アセットのアクティブ化 5.6
  - サポートの追加 10.9.2
  - 構成 5.2
  - インストールの前提条件 10.2
  - トラブルシューティング 5.8
  - 検証 5.7, 10.4.1
- asrexacheckスクリプト 10.4.1
- ASRマネージャ 4.13.2.10
  - インストール 5.3
  - ポート番号 4.13.2.10
- ASRネットワーク接続 5.2
- ASRトラップ宛先 5.5
- アセットの検証(ASR) 5.6
- 自動サービス・リクエスト 5.1
  - 構成 4.13.2.10
  - インストール 10.12.2
  - ポート割当て 3.4

## B

- ベース・イメージの再インストール 10.10
- ベース・イメージのユーティリティ 10.13.1
- バッテリ
  - 平均寿命 B.2
  - 交換ポリシー B.2
- BDA_REBOOTファイル 6.4.3, 11.1.14
- bda.zip構成アーカイブ 4.3
- bdacheckclusterユーティリティ 11.1.1
- bdacheckhwユーティリティ 7.5, 11.1.2, 12.4.2
- bdacheckibユーティリティ 11.1.3
- bda-checkip.outファイル 3.5
- bdachecknetユーティリティ 8.4.3, 11.1.4
- bdacheckswユーティリティ 7.5, 11.1.5, 12.4.2
- bdacliユーティリティ 11.1.7
- bdaclustersynctimeユーティリティ 11.1.6
- BdaDeploy.jsonファイル 4.3
- bdadiagユーティリティ 11.1.9
- bdagetclientconfigユーティリティ 11.1.11
- bdaibstatusユーティリティ 11.1.13
- bdaidユーティリティ 11.1.12
- bdaimagevalidateユーティリティ 11.1.14
- bda-install-review.htmlファイル 4.3
- BDAMammothディレクトリ 10.12
- BDA-O修理カテゴリ B.1
- bda-preinstall-checkip.shファイル 4.3
- bdaredoclientnetユーティリティ 11.1.16
- bdaserialsユーティリティ 11.1.17
- BDAサーバー・オフライン修理カテゴリ B.1
- bdaswapoffユーティリティ 11.1.18
- bdaswaponユーティリティ 11.1.19
- bdaupdatefwユーティリティ 11.1.20
- Big Data Appliance
  - 「Oracle Big Data Appliance」を参照
- Big Data Connectors
  - 「Oracle Big Data Connectors」を参照
- Big Data SQL
  - 起動、停止、再起動 11.1.7
- 黒色のケーブル 1.4, C.1, D.1, E.1
- 青色のケーブル 1.4, C.1, D.1, E.1
- bondeth0インタフェース
  - ネットワーク接続 3.1.1
- bondib0インタフェース
  - 説明 3.1.2
  - メンテナンス 12.4
- bondib0ネットワーク
  - 操作の確認 12.4.2
- ブート順序, リセット 11.1.27
- ブレーカ・パネル 2.4.3

## C

- ケーブル 1.4
  - 色分け C.1, D.1, E.1
  - 予備部品 1.4
  - 予備 1.4
  - スプリッタ 3.2.2
- ケーブル・バンド,
  - 外す 6.4.2
- ケーブル配線
  - クライアント・ネットワーク 3.2
  - 8つのラック F.9
  - 既存のネットワーク要件 2.7
  - 5つのラック F.6
  - 4つのラック F.5
  - マルチラック 9.3, F.1
  - 7つのラック F.8
  - 6つのラック F.7
  - 予備部品 B.9
  - 3つのラック F.4
  - 2つのラック F.3
- ケーブル配線表
  - KVM (Sun Fireサーバー) E
  - KVMなし(X4-2LおよびX3-2Lサーバー) D
  - KVMなし(X7–2、X6-2およびX5-2サーバー) C
- ケージ・ナット 6.2.1
- キャスタ 6.3.1
- 注意 12.2.3
- CDH
  - 健全性の確認 11.1.1
- CDHクラスタ構成 4.13.2
- CDHクラスタ・ログ 11.1.9
- CDHインストール 10.12.2
- CDHポート 3.4
- CDHサービス, 開始 10.12.2
- 天井高要件 2.2
- ファームウェアの確認 7.5
- ネットワーク構成の確認 11.1.4
- サーバー・ソフトウェアの確認 11.1.5
- サーキット・ブレーカ 2.4.3, 6.4.3
- Ciscoスイッチ
  - 「イーサネット・スイッチ」を参照
  - デフォルト・ゲートウェイの構成 7.2.1.1
  - ホスト名の構成 7.2.1.1
  - 交換部品 B.7
  - パスワードの設定 7.2.1.1
- CleanupInstallのステップ 10.12.2
- CleanupSSHrootのステップ 10.12.2
- CLI, Oracle ILOM 15.1.1
- クライアント・アクセス・ネットワーク
  - ケーブル配線要件 2.7
  - 説明 3.1.2
  - 要件 2.7
- クライアント構成の配布 11.1.11
- クライアント・ネットワーク 3.2.1
  - 帯域幅 3.2.1
  - ケーブル配線 3.2
  - 構成 4.7
- クライアント・ネットワーク
  - 構成 4.13.1.2, 4.13.2.2
  - LACP/LAG 4.13.1.2, 4.13.2.2
- クライアント・ネットワーク接続 3.2.5
- CLIユーティリティ 11.1.7
- クロック構成
  - イーサネット・スイッチ 7.2.2.6
  - インフィニバンド・スイッチ 7.3.2
- Cloud Control 1.5
- Cloudera's Distribution including Apache Hadoop
  - 「CDH」を参照 1.1
- cluster_name-config.json 4.3
- クラスタ拡張 10.6
- クラスタ名の構成 4.12
- クラスタのネーミング規則 4.5.3
- 「Cluster」ページ(構成) 4.13
- クラスタ・イメージの変更 10.13.2
- cmf.keytabファイル 10.2
- 診断情報の収集 11.1.9
- 色分け, ケーブル C.1, D.1, E.1
- コマンド・ファイル, サーバー間での実行 14.2
- コマンドライン・インタフェース 11.1.7
- コマンド, サーバー全体でのリモート実行 1.5, 14
- 「Complete」ページ 4.15
- コンポーネント構成, フルまたはスタータ・ラック 7
- コンポーネント障害, 環境的な原因 2.5
- コンポーネント名 4.5.4
- コンポーネント
  - ラックでの場所 C.2, D.2, E.2
  - サーバー 1.3
  - 予備部品キット 1.4
- 構成
  - ディスク・コントローラ 13.1.1
  - 構成生成ユーティリティでの編集 4.2
  - フルまたはスタータ・ラック・コンポーネント 7
  - 物理ドライブ 13.1.3
  - 問合せ 11.1.7
  - 仮想ドライブ 13.1.2
- 構成 4.14
- 構成ファイル 4.3
  - 新しいサーバーへのコピー 8.4.1
  - 生成 4.2, 4.15
  - ntp.confファイル 12.6
- 構成生成ユーティリティ
  - 入力ファイル 4.3
  - インストール 4.2
  - 概要 4.1
- 構成ワークシート
  - 「構成生成ユーティリティ」を参照
- ターミナル構成コマンド 7.2.2.3
- 新しいディスクの構成 13.6
- ASRの構成 5.2
- イーサネット・スイッチの構成 7.2.2, 7.2.2.3
- KVMの構成 7.1, 7.1.3
- サーバーの構成 7.5
- ネットワークへのKVMの接続 7.1.2
- コネクタ
  - 「Oracle Big Data Connectors」を参照
- 冷却要件 2.1
- 銅線ケーブル 1.4
- ファイルのコピー 14.1.1
- CopyLicenseFilesのステップ 10.12.2
- 腐食問題 2.5
- CreateUsersのステップ 10.12.2
- 「Customer Details」ページ(構成) 4.5

## D

- データ・センターのスイッチの構成 2.8
- dbaグループ 4.13.1.1, 4.13.2.1, 10.12.2
- dcliユーティリティ
  - 説明 1.5
  - 例 14.4
  - オプションの説明 14.2
  - 戻り値 14.3
  - 構文 14.2
  - ターゲット・サーバー 14.1.2.2
  - 使用 14
- 「Define Clusters」ページ(構成) 4.12
- 診断情報の収集 11.1.9
- 寸法
  - ラック 2.2
  - 積荷 2.2.1
- ディレクトリ, サーバー間でのファイルのコピー 14.2
- disablesmコマンド 7.3.3, 9.3, 9.4, 12.4.1
- ディスク・コントローラ 13.1, 13.1.1
- ディスク・ドライブ
  - 物理スロット 13.3.1
  - サーバー・ステータス・インジケータ B.3.1
  - 予備 1.4, B.4
  - シンボリック・リンク 13.3.1
- ディスク
  - 構成 13.6
  - 修復 13
  - 交換 13
- DNSネットワークの登録 2.8
- DNSサーバー要件 3.1.2, 4.10
- ドキュメント, サードパーティ・ハードウェア 1.4
- ドメイン名システム構成 4.10
- ドアの寸法 2.2.1
- 工場出荷時のイメージのダウングレード 10.6
- ドライブ構成, 物理 13.1.3

## E

- 接地ケーブル 6.3.3
- 電気的アクセス 2.2.2
- 電力要件 2.4, 6.1, 6.4.3
- 激しい雷雨 2.4
- 電源レセプタクル 2.4.1
- 電子ノイズ 6.1
- 静電放電 2.5
- エレベータ要件 2.2.1
- 電子メール・アカウント
  - アラート(Cloudera Manager) 4.13.2.11
- 電子メール・アカウント, My Oracle Support (ASR) 5.1
- 電子メール・アラート構成 4.13.2.11
- 緊急停止 12.2.2
- enablesmコマンド 7.3.3, 9.4
- エンジニアド・システム, Oracle Big Data Applianceへの接続 C.7, D.7, E.8
- env_testコマンド 7.3.3
- 環境要件
  - フル・ラック 2.1
- 環境仕様 2.1
- eth0インタフェース 3.1.2
- イーサネット・ブリッジ・ポート 11.1.24
- イーサネットのケーブル配線 2.7, 3.2.1
- イーサネット・インタフェース 3.1.2
- Ethernet over InfiniBandプロトコル。 3.2.1
- イーサネット・ポート 2.1, 3.1
- イーサネット・スイッチ
  - 構成 7.2.2, 7.2.2.2
  - ホスト名の構成 7.2.2.3
  - IPルーティング 7.2.2.3
  - ポート速度 7.2.2.3
  - 交換部品 B.7
  - リモート・パスワードの設定 7.2.2.4
  - 予備部品 1.4
  - 時間設定 7.2.2.6
  - 構成の検証および保存 7.2.2.9
- 欧州向けのPDUの仕様 2.4.1.4
- ext4ファイル・システム 13.9.3
- 外部ファイラ構成 10.12.2

## F

- ファブリック管理 7.3.3
- 工場出荷時のイメージの再インストール 10.10
- 工場出荷時のパッチ 10.12.2
- フェイルオーバー接続 3.1.1, 3.1.2, 3.2.1
- ファン・モジュール
  - サーバー・ステータス・インジケータ B.3.1
  - スイッチ・ステータス・インジケータ B.3.2
- ファイル, 複数のサーバーへのコピー 14.2
- フィラー・パネル 2.6
- ファイアウォール構成 2.8
- Firmware Stateステータス 13.6
- ファームウェアの更新 11.1.20
- 第1サーバーの場所 7.6.1
- フロア
  - 上げ床 2.3
  - 浮出し模様 2.2.1
- フロア荷重 2.2.1, 2.3
- フロア・タイル 2.6
- Foreign Stateステータス 13.6
- フォークリフト 2.2.1
- FRU B
- フル・ラック・コンポーネント構成 7

## G

- ゲートウェイ構成
  - イーサネット・スイッチ 7.2.2.3
- ゲートウェイ・スイッチ
  - VNICへの割当て 3.2.1
  - ケーブル配線 3.2
  - 構成 7.3
  - Oracle ILOMへの接続 15.5.2
  - 接続のガイドライン 3.2.4
  - 交換 12.4.1
  - 「インフィニバンド・スイッチ」も参照 3.2.1
  - スプリッタ・ケーブルの使用 3.2.2
- ゲートウェイ・スイッチの工場出荷時のIPアドレス 3.3
- ゲートウェイ・スイッチのポート E.8
- 「General Network Properties」ページ(構成) 4.10
- getmasterコマンド 9.3, 9.4
- ヘルプの取得 11.1.12
- 接地ケーブル 6.3.3
- 接地抵抗 6.1
- 接地 2.4.3
- グループ, hadoop 10.12.2
- GRUBマスター・ブート・レコード 13.9.5

## H

- Hadoopクラスタ構成 4.13.2
- hadoopグループ 10.12.2
- Hadoopのインストール 10.12.2
- Hadoopポート 3.4
- Hadoopサービス, 開始 10.12.2
- ハードウェア構成 4.6
  - 問合せ 11.1.7
- ハードウェアの診断 15
- ハードウェア障害, 自動レポート 5.1
- ハードウェア・プロファイル, サーバーからの取得 7.5
- 「Hardware Selection」ページ(構成) 4.6
- ハードウェア・ステータス・インジケータ B.3
- ハードウェア検証 11.1.1, 11.1.2, 11.1.14
- HDFSの診断 11.1.9
- HDFSディスクのフォーマット 13.10
- HDFSパーティション 13.3.2
- HDFS透過的暗号化
  - 構成 4.13.2.9
- hdfsユーザー 10.12.2
- インフィニバンド・スイッチの健全性の確認 7.3.3
- 高容量ノードとインフィニバンド・インフラストラクチャ
  - ケーブル 8.1.1
  - コンポーネント 8.1.1
  - サーバーの構成 8.3
  - サーバーのインストール 8.2
  - ネットワーク構成 8.4.2
  - PDUファームウェアの要件 8.1.2
- 高電圧PDU 2.4.1.4, 12.7
- ホストの工場出荷時のIPアドレス 3.3
- ホット・スワップ修理カテゴリ B.1
- HS修理カテゴリ B.1
- 湿度範囲 2.5

## I

- ibdiagnetユーティリティ 12.4.2
- iblinkinfoユーティリティ 11.1.21
- ibqueryerrorsユーティリティ 12.4.2
- ibstatusユーティリティ 7.5
- ILOM
  - 「Oracle ILOM」を参照
- ilom-adminのデフォルト・パスワード 7.3.1
- imagehistoryユーティリティ 11.1.22
- imageinfoユーティリティ 10.6, 11.1.23
- イメージ検証 11.1.14
- イメージ・バージョン
  - ダウングレード 10.6
  - アップグレード 10.6
- 傾斜度, 最大 2.2.1
- インフィニバンド構成 7.3
- インフィニバンド・ゲートウェイ・スイッチのポート E.8
- インフィニバンド・ネットワーク
  - ケーブル配線の確認 11.1.3
  - 工場出荷時のIPアドレス 3.3
  - ネットワーク・チェック 11.1.13
- インフィニバンド・ネットワーク・インタフェース・カード 3.1
- 「InfiniBand Network」ページ(構成) 4.13.1.3, 4.13.2.3
- インフィニバンドのネットワーク検証 12.4.2
- インフィニバンド・ポート, 他のデバイスへの接続 C.7, D.7, E.8
- インフィニバンド・プライベート・ネットワーク 3.1.2
- インフィニバンド・サブネット・マネージャ 12.4.3
- インフィニバンド・スイッチ
  - ステータスの確認 7.5
  - 構成 7.3
  - 健全性の確認 7.3.3
  - 優先度設定 7.3.3
  - 交換 12.4.1
  - タイムゾーンの設定 7.3.2
  - 予備部品 B.5, B.6
- インフラストラクチャ修理カテゴリ B.1
- スタータ・ラックへの新しいサーバーのインストール 8.2
- インストールの前提条件 10.2
- InstallBDASoftwareのステップ 10.12.2
- InstallHadoopのステップ 10.12.2
- ベース・イメージのインストール 10.10
- パッチのインストール 10.12.2
- ソフトウェアのインストール 10.4.1
- 国際電気標準会議(IEC) 2.4.4
- IPアドレス
  - 管理ネットワークの構成 4.9
  - 個々の編集 4.11
  - 工場出荷時の設定 3.3
  - インフィニバンド・ネットワーク構成 4.13.1.3, 4.13.2.3
- IPアドレス要件 2.1
- ipmitoolコマンド 7.5
- IPルーティング 7.2.2.3
- IR修理カテゴリ B.1

## J

- 日本向けのPDUの仕様 2.4.1.1, 2.4.1.2
- ジャンパ・ブラケット 6.2.1

## K

- Kerberos認証
  - サポートの追加 10.9.4
  - 構成 4.13.2.7, 4.13.2.8
    - NoSQL 4.13.1.4
  - インストールの前提条件(リモートKDCのみ) 10.2
- Kerberos構成 10.12.2
- カーネル・デバイス名(ディスク・ドライブ) 13.3
- キー配布センター 4.13.2.7, 10.2
- KVMスイッチ
  - サーバーへのアクセス 7.1.3
  - ケーブル配線 E.3
  - 構成手順 7.1
  - ネットワークへの接続 7.1.2
  - MACアドレス 7.1.2
  - 名前 7.1.2
  - 起動 7.1.1

## L

- リーフ・スイッチ
  - 構成 7.3
  - 「インフィニバンド・スイッチ」も参照 7.3
- LEDの色分け B.3.1, B.3.2
- LEDステータス・インジケータ B.3
- 高さ調整ボルト 6.2.2
- 水平調整脚 6.3.1, 6.3.2.1
- ライセンスの場所 10.12.2
- リフト・ゲート 2.2.1
- 避雷器 2.4
- Lights-Out Management 15
- リンク集約グループ 4.13.1.2, 4.13.2.2
- Linuxアップグレード 10.8, H
- listlinkupコマンド 11.1.24
- 積荷ドック 2.2.1
- 第1サーバーの場所 7.6.1
- ロック, パネル 6.2.1
- 低電圧PDU 2.4.1.1, 2.4.1.2, 12.7

## M

- MACアドレス 11.1.17
- KVMスイッチのMACアドレス 7.1.2
- メンテナンス・アクセス要件 2.2.2
- makebdaimageユーティリティ 10.13.1
- Mammothのダウンロード 10.3
- Mammothのオプション 10.12.1
- mammoth-rack_name.paramsファイル 4.3
- Mammothユーティリティ
  - 説明 10.4
  - 実行ステップ 10.12.2
  - 場所 10.12
  - 失敗の理由 10.6
  - 実行 10.4.1
  - SetupHadoopSecurityのステップ
    - Kerberosの有効化 10.12.2
    - ネットワーク暗号化の有効化 10.12.2
    - Sentryの有効化 10.12.2
    - 透過的暗号化の有効化 10.12.2
    - マウント・ポイントの設定 10.12.2
  - クロックの同期 7.3.2
  - 構文 10.12
- 管理ネットワーク
  - ケーブル配線要件 2.7
  - KVMの接続 7.1.2
  - 接続 2.7
  - 工場出荷時のIPアドレス 3.3
  - ポート 3.1
- 管理ユーティリティ 1.5, 15.1.1
- mapredユーザー 10.12.2
- master.xml構成ファイル 4.3
- MegaCli64コマンド 7.5, 13.1.1
- メモリー, サーバーへの追加 12.3
- 中東向けのPDUの仕様 2.4.1.4
- 最小天井高 2.2
- PDUの監視 12.7
- mount_hadoop_dirsユーティリティ 11.1.25
- デバイスのマウント 7.6.1
- 取付けブラケット 6.2.2
- 取付け工具 6.2.1
- マウント・ポイント 13.3.2
- マルチラック・ケーブル配線
  - 手順 9.1
  - 3から8 9.4
  - 2つのラック 9.3
- マルチラック・クラスタ 3.2.5
- マルチラック・ソフトウェア構成 10.6
- My Oracle Supportの電子メール・アカウント 5.1
- MySQL Databaseのインストール 10.12.2

## N

- ネーミング規則 4.5.4
- NET0 3.1.2
- ネットワーク
  - KVMの接続 7.1.2
  - 工場出荷時のIPアドレス 3.3
- network.json構成ファイル 4.3
- ネットワーク構成 4.8
- ネットワーク構成ファイル 4.3
- ネットワーク接続 2.7, 7.6.3
  - ASR 5.2
  - 10GbEの再構成 11.1.16
- ネットワーク図 3.1.3, 15.2
- ネットワーク・エラー, チェック 3.5
- networkexpansion.json構成ファイル 8.4.1
- 「Networking」ページ(構成) 4.8
- ネットワーク・インタフェース, インフィニバンド・カード 3.1
- ネットワーク操作, インフィニバンドの検証 12.4.2
- ネットワークの登録 2.8
- ネットワーク要件 2.1
- ネットワーク
  - 管理 3.1.2
  - クライアント・アクセス 2.7, 3.1.2
  - 説明 3.1.2
  - インフィニバンド 3.1.2
- ネットワーク設定
  - インストール前の検証 4.4
- networksetup-oneスクリプト 8.4.2
- networksetup-twoスクリプト 8.4.2
- ネットワーク接尾辞の構成 4.5
- ネットワーク・タイム・プロトコル 4.10, 12.6
- ネットワーク・トポロジ 12.4.3
- ネットワーク検証 11.1.1, 11.1.4
- ノード移行 12.8
- ノイズ, 電子 6.1
- 北米向けのPDUの仕様 2.4.1.1, 2.4.1.2
- ntp.confファイル 12.6
- NTPサーバー要件 3.1.2, 4.10
- NTPサーバー 12.6
  - 構成 7.2.2.7
  - インフィニバンド・スイッチでの設定 7.3.2
- ナット 6.2.1

## O

- ODI
  - 「Oracle Data Integrator」を参照
- oinstallグループ 4.13.1.1, 4.13.2.1, 10.12.2
- 稼働時の注意および警告 12.2.3
- オペレーティング・システム・ディスク 13.9
- オペレーティング・システムの履歴 11.1.22
- オペレーティング・システム・イメージ 11.1.23
- Oracle Big Data Appliance
  - 概要 1.1
  - ラック・コンポーネント 1.2
  - サーバー・コンポーネント 1.3
- Oracle Big Data Connectors
  - 構成 4.13.2.5
  - インストール 10.6, 10.12.2
  - サーバー・コンポーネントのインストール 4.13.2.5
  - ソフトウェアのインストール 10.6
- Oracle Data Integrator 4.13.2.5
- Oracle Enterprise Manager
  - トラブルシューティング 10.2
- Oracle Enterprise Manager Cloud Control 1.5
  - Oracle Big Data Applianceでのサポートの追加 10.9.3
  - 再検出 10.6
- Oracle Enterprise Managerプラグイン・インストールの前提条件 10.2
- Oracle Exadata Database Machine 4.13.1.1, 4.13.2.1
- Oracle ILOM 15
  - 構成のバックアップ 15.6.1
  - CLIへの接続 15.4.1
  - Webインタフェースへの接続 15.4.2
  - 説明 15.1
  - イーサネット接続 15.4
  - 工場出荷時のIPアドレス 3.3
  - シリアル接続のオープン 15.5
  - 構成のリストア 15.6.2
  - ユーザー・インタフェース 15.1.1
- Oracle ILOMポート 3.1
- Oracleインベントリ・グループ 4.13.1.1, 4.13.2.1
- Oracle Linux 1.1
- Oracle Linux 5 10.8, H
- Oracle NoSQL Database
  - 構成 4.13.1, 4.13.1.5
  - ディスクのフォーマット 13.10
  - インストール 10.12.2
- Oracle Server X6-2L
  - 交換部品 B.4.2
- Oracleサポート 11.1.12
- oracleユーザー名 4.13.1.1, 4.13.2.1
- 橙色のケーブル 1.4, C.1, D.1, E.1
- OS Watcherログ 11.1.9

## P

- パレット・ジャッキ 2.2.1
- パネルのロック 6.2.1
- コマンドのパラレル実行 14
- パーティション
  - 新しいディスクでの作成 13.9.1.1, 13.9.1.2
  - ディスマウント 13.4
- 部品キット 1.4
- パスワードなしSSH 11.1.26, 11.1.28, 14.1.1
- パスワード(デフォルト)
  - イーサネット・スイッチ 7.2.2.3
  - ilom-admin 7.3.1
  - PDUメータリング・ユニット 7.4.1
  - サーバー 7.5
- PatchFactoryImageのステップ 10.12.2
- パッチのインストール 10.12.2
- データ・センターへの経路 2.2.1
- PDA, ラックでの場所 C.2, D.2, E.2
- PDU構成 7.4.1
- PDUメータリング・ユニットのパスワード 7.4.1
- PDUの要件 2.4.1
- PDU
  - サーキット・ブレーカ 6.4.3
  - ネットワーク接続 7.4.1
  - 電源投入 6.4.3
  - 交換部品 B.8
  - 単相 6.1, 6.4.3
- PDUの仕様
  - アメリカ、日本、台湾向け 2.4.1.1
  - アメリカ、日本、台湾向け 2.4.1.2
  - ヨーロッパ、中東、アフリカ、アジア太平洋向け 2.4.1.4
- PDUしきい値 12.7
- 多孔タイル 2.6
- コピー機 6.1
- 物理ドライブ構成 13.1.3
- ポート割当て 3.4
- ポート
  - ASRマネージャ 4.13.2.10
  - 40GbEへの接続 3.2.3
- ポート, オープン・ゲートウェイ C.7, D.7, E.8
- イーサネット・スイッチのポート速度 7.2.2.3
- 電源コネクタ 2.4.1
- 電源コードの長さの要件 2.4.2
- 電源コード 2.4.3, 2.4.4
  - ラックへの接続 6.4.2
  - ケーブル・バンドの取外し 6.4.2
  - 配線 6.4.2
- 電源切断 12.2.1.2
  - 緊急時 12.2.2.1
- 電源投入 6.4.3, 12.2.1.1
- 電源LEDの場所 6.4.3
- 電源切断スイッチ 12.2.2.1
- 電源出力の接地 2.4.4
- 電源レセプタクルの場所 2.4.2
- 電力要件 2.1, 2.4
- 電源
  - サーバー・ステータス・インジケータ B.3.1
  - スイッチ・ステータス・インジケータ B.3.2
  - 無停電 2.4.3
- インストール前のタスク 2.8
- preinstall-checkip.shファイル 4.3
- preinstall-checkipスクリプト
  - 実行 3.5
- ソフトウェア・インストールの前提条件 10.2
- プライベート・ネットワーク
  - 操作の確認 12.4.2
- 問題のレポート 5.1
- Puppetユーティリティ 10.12.2

## Q

- QSFPケーブル 1.4
- QSFPポート, 分割 3.2.2
- 構成の問合せ 11.1.7

## R

- ラック・ベース名構成 4.5
- ラック・コンポーネント 1.2
- 「Rack Details」ページ(構成) 4.7
- ラックの寸法 2.2
- ラック・レイアウトの図 C.2, D.2, E.2
- ラック・レイアウト
  - KVM (Sun Fireサーバー) E.2
  - KVMなし C.2, D.2
- ラック・イメージの変更 10.10.2
- ラック
  - 追加 9.1
  - 電源コードの接続 6.4.2
  - 検査 6.4.1
  - Oracle Big Data Applianceソフトウェアのインストール 10.4
  - 移動手順 6.3.1
  - イメージ変更 10.13.3
  - ベース・イメージの再インストール 10.10
- ラック重量 2.1
- RAIDアレイ, 論理アレイの修理 13.9.2
- RAID構成 7.5
- RAID論理ドライブ 13.3.1
- 赤色のケーブル 1.4, C.1, D.1, E.1
- reimageclusterユーティリティ 10.13.2
- reimagerackユーティリティ 10.13.3
- ラック・イメージの変更 10.10.2
- サーバーでのイメージの再適用 10.10
- ソフトウェアの再インストール 10.4.1
- 相対湿度 2.5, 2.6
- remove-root-sshスクリプト 11.1.26, 14.1.1
- サービスの削除 11.1.7
- 修理カテゴリ B.1
- 交換部品 B
- スパイン・スイッチの交換 12.4.1
- reset-boot-orderユーティリティ 11.1.27
- resolv.conf構成ファイル 8.4.3
- Big Data SQLの再起動 11.1.7
- 再起動の検証 6.4.3
- 「Review and Edit Details」ページ(構成) 4.11
- ローリング・アップグレード 10.1.1
- rootユーザー, パスワードなしSSH 14.1.1
- ルート要件 2.2.1
- running-configの出力 7.2.2.9

## S

- 安全ガイドライン 6.1
- scpファイル・コピー・ユーティリティ 14.1.1
- ドライバ 6.2.1
- ねじ 6.2.1
- 検索ドメインの構成 4.10
- センサー監視 15.1
- シリアル番号 11.1.17
- サーバーのブート順序, 再設定 11.1.27
- サーバー・コンポーネント 1.3
- サーバー構成 7.5
  - 高容量ノードとインフィニバンド・インフラストラクチャ 8.3
- サーバーの診断 11.1.9
- サーバー・ディスク
  - 構成 13.6
  - 交換 13
- サーバーの工場出荷時のIPアドレス 3.3
- サーバーLED B.3
- ラック内のサーバーの場所 C.2, D.2, E.2
- サーバー
  - メモリーの追加 12.3
  - クラスタへの追加 10.6
  - クラスタへの割当て 4.12
  - Oracle ILOMへの接続 15.5.1
  - デフォルト・パスワード 7.5
  - LEDの色分け B.3.1, B.3.2
  - ラックでの場所 C.2, D.2, E.2
  - 監視 15
  - 予備部品 B.4.2, B.4.3, B.4.4
  - ベース・イメージのアップグレード 10.10
- サーバー・ソフトウェアの検証 11.1.5
- サービス, 開始 10.12.2
- setsmpriorityコマンド 7.3.3
- SetupASRのステップ 10.12.2
- SetupInstallのステップ 10.12.2
- SetupKerberosのステップ 10.12.2
- SetupMySQLのステップ 10.12.2
- SetupPuppetのステップ 10.12.2
- setup-root-sshスクリプト 11.1.28, 12.5, 14.1.1
- 積荷の寸法 2.2.1, 6.2
- 出荷キット 6.2.1
- 積荷の重さ 2.2.1
- showコマンド 7.2.2.9
- showunhealthyコマンド 7.3.3
- showusbユーティリティ 7.6.1, 11.1.29
- showvlanユーティリティ 11.1.30
- showvnicsユーティリティ 11.1.31
- シャットダウン 12.2.1.2
- shutdownコマンド 12.2.1.2.1
- 単相PDU 2.4.1.1, 6.1, 6.4.3, 12.7
- サイト準備完了のタスク 2.8
- スロット番号(ディスク・ドライブ) 13.3.3
- スロット, ディスク・ドライブ 13.3.1
- SMTPアラート 5.1
- SNMPアラート 5.1
- ソフトウェア構成
  - 問合せ 11.1.7
- ソフトウェア・イメージ
  - ダウングレード 10.6
  - アップグレード 10.6
- ソフトウェアのインストール
  - 複数のラック 10.6
  - アップグレード 10.7
  - Mammothの使用 10.4
- ソフトウェアのポート割当て 3.4
- ソフトウェア・プロファイル, サーバーからの取得 7.5
- ソフトウェアのソース・コード, サード・パーティ 10.12.2
- ソフトウェア検証 11.1.1, 11.1.14
- 騒音レベル 2.1
- 南米向けのPDUの仕様 2.4.1.1, 2.4.1.2
- 予備部品キット 1.4, 6.2.2
- スパイン・スイッチ
  - ケーブル配線 F.1.3
  - 構成 7.3
  - 交換 12.4.1
- スプリッタ・ケーブル 3.2.2
- ばね板ナット 6.2.1
- SSH
  - パスワードなしの削除 11.1.26
  - パスワードなしの設定 11.1.28
- SSHキー, ラック配布の確認 7.5
- 固定用脚 6.3.1
- ラックの固定 6.3.2.1
- スタータ・ラック
  - コンポーネント構成 7
  - 拡張 8.1
  - 物理レイアウト C.2, D.2
- StartHadoopServicesのステップ 10.12.2
- KVMの起動 7.1.1
- Big Data SQLの起動または停止 11.1.7
- 起動順序, リセット 11.1.27
- 静電放電 2.5
- 静電気 6.1
- ステータス・インジケータ B.3
- ストレージ・サーバー
  - 交換部品 B.4.2
- サブネット・マネージャ 9.3, 9.4, 12.4.3
- サブネット・マネージャ・マスター 9.4
- サブネット・マネージャ 12.4.3
- サブネット・マスクの工場出荷時の設定 3.3
- Sun Network 10GbE Switch 72p 3.2.3
- Sun Network QDR InfiniBand Gateway Switch 11.1.16, 11.1.24, 12.5
- Sun Serverコンポーネント 1.3
- サポート・アカウント 5.2
- サポート・サービス 11.1.12
- スワップ・パーティション, リストア 13.9.4
- スワッピング 11.1.18, 11.1.19, 13.4
- スイッチ
  - ラックでの場所 C.2, D.2, E.2
  - 監視 15
  - ネーミング規則 4.5
  - 交換部品 B.7
  - 交換 12.4.1
  - ホスト名の設定 7.3.1
  - 予備部品 B.5, B.6
- スイッチLED, インフィニバンド・スイッチLED B.3
- スイッチ・ポート E.8
- シンボリック・リンク名(ディスク・ドライブ) 13.3
- サーバーの同期 11.1.6

## T

- 台湾向けのPDUの仕様 2.4.1.1, 2.4.1.2
- teeユーティリティ 8.4.2
- telnetアクセス, イーサネット・スイッチの構成 7.2.2.4
- 温度
  - 許容範囲 2.5
  - 稼働範囲 2.5
- テスト・イベント(ASR) 5.7
- testrule設定(ASR) 5.7
- サード・パーティ・ライセンスの場所 10.12.2
- サード・パーティ・ソフトウェアのソース・コード 10.12.2
- 3相PDU 2.4.1.2, 2.4.1.4, 12.7
- PDUのしきい値 12.7
- 時間の同期 11.1.6
- タイムゾーン
  - 構成設定 4.5
  - イーサネット・スイッチの構成 7.2.2.6
  - インフィニバンド・スイッチの構成 7.3.2
  - 夏時間の設定 7.2.2.6
- 頂部隙間(ラック) 2.2
- トラップ宛先(ASR) 5.5
- 無効化 12.2.1.2
- 有効化 12.2.1.1

## U

- 開梱手順 6.2.2
- アップグレード履歴 11.1.22
- ベース・イメージのアップグレード 10.10
- 工場出荷時のイメージのアップグレード 10.6
- ソフトウェアのアップグレード 10.7
- UPS 2.4.3
- USBフラッシュ・ドライブ 7.6.1, 11.1.29
- ユーザー, hdfsとmapred 10.12.2

## V

- クラスタの検証 11.1.1
- ハードウェアおよびソフトウェアの検証 11.1.14
- ネットワーク構成の検証 11.1.4
- サーバー・ソフトウェアの検証 11.1.5
- 再起動後の検証チェック 6.4.3
- 通気要件 2.6
- 検証
  - データベース・サーバー構成 13.1
  - ファームウェア B.4.2
  - ハードウェア B.4.2
- versionコマンド 7.3.3
- 仮想ドライブ構成 13.1.2
- VLAN 4.13.1.2, 4.13.2.2
- VLAN
  - 構成 11.1.30
  - 構成例 7.2.2.3
  - デフォルト構成 3.1.1
- VNIC
  - ゲートウェイ・スイッチへの割当て 3.2.1
  - 構成 11.1.31
  - デフォルト構成 3.1.1
  - 再作成 11.1.16

## W

- 警告 12.2.3
- Watcherログ(OS) 11.1.9
- 重量
  - ラック 2.1
  - 積荷 2.2.1
- レンチ 6.2.1
- リスト・ストラップ 6.2.1

## X

- X7–2、X6-2およびX5-2ラックのケーブル配線表 C