プライマリ・コンテンツに移動

Oracle® Big Data Applianceオーナーズ・ガイド リリース4 (4.10) E92087-01 |
| 目次 | 索引

前 | 次 |

# 1 Oracle Big Data Applianceの概要

この章では、Oracle Big Data Applianceの機能およびハードウェア・コンポーネントについて説明します。ここには使用方法の情報も含まれます。

この章の内容は次のとおりです。

- Oracle Big Data Applianceについて

- Oracle Big Data Applianceラック・コンポーネント

- サーバー・コンポーネント

- 予備部品キット・コンポーネント

- Oracle Big Data Appliance管理ソフトウェア

## 1.1 Oracle Big Data Applianceについて

Oracle Big Data Applianceは、ソーシャル・メディア・フィード、電子メール、Webログ、写真、スマート・メーター、センサーなどのデバイスによって生成された大量のデータを取得して分析する目的で最適化されたハードウェアおよびソフトウェアのエンジニアド・システムです。

Oracle Big Data Applianceは、Oracle Exadata Database MachineおよびOracle Exalytics In-Memory Machineと連携し、エンタープライズ規模のパフォーマンス、可用性、保守性およびセキュリティを実現しながらすべてのデータ・タイプを最先端の方法で分析するようにエンジニアリングされています。

Oracle Linuxオペレーティング・システムおよびCloudera's Distribution including Apache Hadoop (CDH)は、Oracle Big Data Applianceにインストールされたその他すべてのソフトウェア・コンポーネントの基礎となります。

関連項目:

『Oracle Big Data Applianceソフトウェア・ユーザーズ・ガイド』

## 1.2 Oracle Big Data Applianceラック・コンポーネント

Oracle Big Data Applianceは、1つのラックとネットワークに接続するための複数のコンポーネントで構成されます。表1-1に、Oracle Big Data Applianceラックのコンポーネントを示します。

表1-1 Oracle Big Data Applianceラック・コンポーネント

フルラック | スタータ・ラック | 説明
--- | --- | ---
18 | 6 | Oracle Server X6-2L、X5-2L、Sun Server X4-2L、Sun Server X3-2LまたはSun Fire X4270 M2 (フル・ラックのみ)
1 | 1 | Sun Rack II 1242ベース
2 | 2 | Sun Network QDR InfiniBand Gateway NM2-GWスイッチ
1 | 1 | Sun Datacenter InfiniBand Switch 36 NM2-36Pスイッチ
1 | 1 | Cisco Catalyst 4948-E-F Ethernetスイッチ(Sun Fire X4270 M2ベースのラックでは4948)
2 | 2 | 配電ユニット
0または1 | 0 | KVM (Sun Fire X4270 M2ベース・ラックのみ)

## 1.3 サーバー・コンポーネント

次の表に、Oracle Server X6-2Lの工場出荷時のコンポーネントを示します。

表1-2 Oracle Server X6-2Lサーバー・コンポーネント

数量 | 説明
--- | ---
1 | Oracle Server X6-2Lサーバー・ベース
2 | 22コアIntel® Xeon® E5-2699 v4プロセッサ(2.2GHz)
8 | 32GB DDR4-2400メモリー(最大768GBまで拡張可能)
12 | 8TB 3.5インチ7200RPMドライブ高容量SAS (ホット・スワップ可能)
1 | Oracle Integrated Lights Out Manager v3.1 (リモート管理用のイーサネット・ポート付属)
2 | 4X QDR (40Gbps)インフィニバンド・ポート(デュアル・ポートPCIe 3.0ホスト・チャネル・アダプタ・ネットワーク・インタフェース・カード1つ)
4 | 組込みの10ギガビット・イーサネット・ポート
1 | 8つの内部ポートおよび512MBのバッテリ・バックアップ付き書込みキャッシュを搭載したホスト・バス・アダプタ(ディスク・コントローラ)。12 Gbps SAS III PCIe 8P RAID-INT
2 | ホット・スワップ可能な冗長電源およびファン
1 | USB-2 4GBフラッシュ・ドライブ

次の表に、Oracle Server X5-2の工場出荷時のコンポーネントを示します。

表1-3 Oracle Server X5-2 サーバー・コンポーネント

数量 | 説明
--- | ---
1 | Oracle Server X5-2Lサーバー・ベース
2 | 18コアIntel Xeon E5-2699 v3プロセッサ(2.3GHz)
8 | 16GBのDDR4メモリー
12 | 8TB 3.5インチ7200RPMドライブ高容量SAS (ホット・スワップ可能)
1 | Oracle Integrated Lights Out Manager v3.1 (リモート管理用のイーサネット・ポート付属)
2 | 4X QDR (40Gbps)インフィニバンド・ポート(デュアル・ポートPCIe 3.0ホスト・チャネル・アダプタ・ネットワーク・インタフェース・カード1つ)
4 | 組込みの10ギガビット・イーサネット・ポート
1 | 8つの内部ポートおよび512MBのバッテリ・バックアップ付き書込みキャッシュを搭載したホスト・バス・アダプタ(ディスク・コントローラ)。12 Gbps SAS III PCIe 8P RAID-INT
2 | ホット・スワップ可能な冗長電源およびファン
1 | USB-2 4GBフラッシュ・ドライブ

次の表に、Sun Server X4-2Lのコンポーネントを示します。

表1-4 Sun Server X4-2Lサーバー・コンポーネント

数量 | 説明
--- | ---
1 | Sun Server X4-2Lサーバー・ベース
2 | 8コアIntel Xeon E5-2650 v2プロセッサ(2.6GHz)
8 | 8GB DDR3 2RX4 1600 MHz DIMM (64GB RAM、最大512GBまで拡張可能)
12 | 8TB 3.5インチ7200RPMドライブ高容量SAS (ホット・スワップ可能)
1 | Oracle Integrated Lights Out Manager v3.1 (リモート管理用のイーサネット・ポート付属)
2 | 4X QDR (40Gbps)インフィニバンド・ポート(デュアル・ポートPCIe 3.0ホスト・チャネル・アダプタ・ネットワーク・インタフェース・カード1つ)
4 | 組込みの10ギガビット・イーサネット・ポート
1 | 8つの内部ポートおよび512MBのバッテリ・バックアップ付き書込みキャッシュを搭載したホスト・バス・アダプタ(ディスク・コントローラ)。SAS III 6Gbps
2 | ホット・スワップ可能な冗長電源およびファン
1 | USB-2 4GBフラッシュ・ドライブ

次の表に、Sun Server X3-2Lのコンポーネントを示します。

表1-5 Sun Server X3-2Lサーバー・コンポーネント

数量 | 説明
--- | ---
1 | Sun Server X3-2Lサーバー・ベース
2 | 8コアIntel Xeon E5-2660プロセッサ(2.2GHz)
8 | 8GB DDR3 2RX4 1600 MHz DIMM (64GB RAM、最大512GBまで拡張可能)
12 | 3TB 3.5インチ7200RPMドライブ高容量SAS (ホット・スワップ)
1 | Oracle Integrated Lights Out Manager v3.1 (リモート管理用のイーサネット・ポート付属)
2 | 4X QDR (4 Gbps)インフィニバンド・ポート(デュアル・ポートPCIe 2.0ホスト・チャネル・アダプタ・ネットワーク・インタフェース・カード1つ)
4 | 組込みの10ギガビット・イーサネット・ポート
1 | 8つの内部ポートおよび512MBのバッテリ・バックアップ付き書込みキャッシュを搭載したホスト・バス・アダプタ(ディスク・コントローラ)。SAS III 6 GBPS
2 | ホット・スワップ可能な冗長電源およびファン
1 | USB-2 4GBフラッシュ・ドライブ

次の表に、Sun Fire X4270 M2のコンポーネントを示します。

表1-6 Sun Fire X4270 M2サーバー・コンポーネント

数量 | 説明
--- | ---
1 | Sun Fire X4270 M2サーバー・ベース
2 | 6コアIntel Xeon X5675プロセッサ(3.06GHz)
6 | 8GB DDR3 2RX4 1333MHz DIMM (48GB RAM)
12 | 3TB 3.5インチ7200RPMドライブ
1 | Oracle Integrated Lights Out Manager v3.0のイーサネット・ポート(リモート管理用)
1 | デュアル・ポート4X QDR (40Gbps)インフィニバンド・ホスト・チャネル・アダプタ・ネットワーク・インタフェース・カード
1 | 8つの内部ポートおよび512MBのバッテリ・バックアップ付き書込みキャッシュを搭載したホスト・バス・アダプタ(ディスク・コントローラ)。
2 | 冗長電源およびファン
4 | 組込みの1ギガビット・イーサネット・ポート
1 | USB-2 4GBフラッシュ・ドライブ

## 1.4 予備部品キット・コンポーネント

Oracle Big Data Appliance予備部品キットには、ディスク・ドライブ、アクセサリ・キット、ケーブルおよびドキュメントが含まれます。表1-7および表1-8に、同梱の予備品を示します。

表1-7 同梱のコンポーネントおよびアクセサリ

部品番号 | 数量 | 説明
--- | --- | ---
7066826 | 2 | 8TB 3.5インチ7200RPMドライブ
590-896-501B | 1 | LCDアクセサリ・キット(Sun Fire X4270 M2ベース・ラックのみ)
- | 1 | Oracleストレージ・サーバーのドキュメント・キット
- | 1 | Sun Rack IIアクセサリ・キット
53-2332-xx | 1 | Ciscoスイッチのドキュメントおよびアクセサリ・キット

表1-8 同梱のケーブル

部品番号 | 長さ | 数量 | 説明
--- | --- | --- | ---
530-4446-01 | 5m | 10 | QSFPパッシブ銅線ケーブル(マルチラック用)
530-4445-01 | 3m | 8 | QSFPパッシブ銅線ケーブル(マルチラック用)
350-1519-01 | - | 3 | ASSY、NM2シリアル・ケーブル・セット(インフィニバンド・スイッチ用)

表1-9に、Oracle Big Data Applianceラックの中央部に固定されている予備ケーブルを示します。

表1-9 ラック内予備ケーブル

部品番号 | 長さ | 数量 | 説明
--- | --- | --- | ---
530-4445-01 | 3m | 2 | QSFPパッシブ銅線交換ケーブル
530-4437-01 | 10フィート | 1 | 橙カテゴリ5
530-4435-01 | 10フィート | 1 | 黒カテゴリ5
530-4433-01 | 10フィート | 1 | 赤カテゴリ5
530-4432-01 | 7フィート | 1 | 青カテゴリ5

表1-10 インフィニバンド・スイッチ間ケーブルと付属の予備

ケーブル | スイッチ間 | 予備 | 合計
--- | --- | --- | ---
インフィニバンド2mケーブル | 7 | 0 | 7
インフィニバンド3mケーブル | 2 | 6 | 8
インフィニバンド5mケーブル | 0 | 10 | 10

表1-11 追加購入のケーブル(ラックの数に基づく)

ラックの数 | 必要な3mケーブル | 必要な5mケーブル | 必要な10mケーブル
--- | --- | --- | ---
2 | 16 | 16 | 0
3 | 18 | 30 | 0
4 | 16 | 40 | 8
5 | 20 | 42 | 18
6 | 24 | 46 | 26
7 | 28 | 44 | 40
8 | 16 | 52 | 60

## 1.5 Oracle Big Data Appliance管理ソフトウェア

ソフトウェア・コンポーネントは、Oracle Big Data Applianceラックのすべてのサーバーにインストールされています。Oracle Linux、必要なドライバ、ファームウェアおよびハードウェア検証ユーティリティは、工場出荷時にインストール済です。次のツールが含まれます。

注意:

特に指示されていないかぎり、「Oracle Big Data Applianceユーティリティ」を参照してください。

- Oracle Integrated Lights Out Manager (Oracle ILOM)は、Oracle Big Data Applianceラックのサーバーとスイッチを管理および監視するために使用できる、事前インストールされた専用のハードウェアおよびソフトウェアで構成されます。

- `setup-root-ssh`ユーティリティは、Oracle Big Data Applianceラックのすべてのサーバーで`root`ユーザーに対してパスワードなしSSHを設定します。「パスワードなしSSHの設定」を参照してください。

- `dcli`ユーティリティは、Oracle Big Data Appliance上のサーバー・グループ全体でコマンドを実行して出力を返します。「クラスタ全体でのdcliユーティリティを使用したコマンドの実行」を参照してください。

- 様々なユーティリティによって、クラスタおよびネットワークの健全性がチェックされます。

エンド・ユーザー・ソフトウェアは、すべてMammothユーティリティを使用してサイトにインストールします。

関連項目:

- Oracle Integrated Lights Out Managerの使用方法

- Oracle Big Data Applianceユーティリティ

- Oracle Big Data Applianceソフトウェアのインストール

- Oracle Enterprise Manager Cloud ControlとCloudera Managerを使用してOracle Big Data Applianceを監視する方法の詳細は、『Oracle Big Data Applianceソフトウェア・ユーザーズ・ガイド』を参照してください。

## 1.6 サポートのガイドライン

オラクル社では、Oracle Big Data Applianceのハードウェアおよびソフトウェアに対する顧客の変更のサポートについてガイドラインを定めています。オラクル社のサポートは、これらのガイドラインに対する顧客のコンプライアンスによって異なります。

『Oracle Big Data Applianceライセンス情報ユーザー・マニュアル』のサポートを受けるための条件としての使用制限に関する項を参照してください