| Печать Открыть версию интерактивной справки в формате PDF

#### Отображение результатов в представлениях датчика Представления датчика удобны для представления фактических данных в сравнении с целями. В следующей таблице содержатся датчики, доступные в раскрывающемся списке "Датчик", и описания их использования. По умолчанию выбран круговой датчик.
Тип датчика | Описание
--- | ---
Набор номера | Круговой датчик отображает значения в виде круговой шкалы с одной или несколькими стрелками, положение которых изменяется для указание на то, что данные находятся в заранее заданном диапазоне.
Горизонтальная гистограмма Вертикальная гистограмма | Линейный датчик на единственном линейном индикаторе показывает, находятся ли данные в заранее заданных пределах.
Ламповый | "Ламповый" датчик отображает данные в виде круга, который для указания на то, что данные находятся в заранее заданных пределах. Массив ламповых датчиков особенно полезны для вывода в виде системы показателей.
#### Подтипы датчиков Выбранный тип датчика определяет доступность подтипов датчика. Круговой датчик не имеет подтипов. Существуют следующие подтипы датчиков: Линейные датчики: заполняемый и псевдосветодиодный. По умолчанию выбирается заполняемый. Ламповые датчики: трехмерный (3D) и двумерный (2D). По умолчанию выбирается тип 3D. #### Размеры датчиков Существуют следующие размеры датчиков: маленький, средний, большой и пользовательский. По умолчанию выбирается средний размер. Ниже описывается процедура редактирования представления датчика. ПРИМЕЧАНИЕ. Если выбран тип датчика, который не совместим с результатами, результаты не отображаются. Процедура редактирования представления датчика Если это представление еще не включено в сложный макет, добавьте его. Инструкции по добавлению представлений см. в разделе Добавление и изменение представлений. На вкладке "Результаты" редактора анализов щелкните значок "Изменить представление" для представления датчика. Откроется редактор представления датчика. В разделе "Макет" перетащите нужные поля в целевые области переноса. В разделе "Настройки" установите пороги. Щелкните значок "Изменить свойства датчика" на панели инструментов. В диалоговом окне "Свойства датчика" выберите нужные параметры. Доступны следующие свойства: Свойства, связанные с макетом диаграммы, такие как расположение области условных обозначений Свойства, определяющие внешний вид датчика, например ширина и высота Свойства пределов и меток шкалы датчика Свойства, управляющие отображением заголовков, колонтитулов и подписей для одного или нескольких датчиков в наборе датчиков По завершении внесения изменений нажмите ОК, чтобы закрыть диалоговое окно "Свойства датчика". Щелкните "Готово", чтобы закрыть редактор представления датчика. Сохраните анализ.

Опубликовано в Август 2022 | Copyright © Oracle и/или ее дочерние компании, 2005, 2022. Legal Notices.