ナビゲーション・リンクをスキップ
印刷ビューの終了
| 『Oracle Database Applianceサービス・マニュアル』

検索有効範囲:

- このドキュメント
- 全ライブラリ

## 「Preboot」メニュー・コマンドの概要

コマンド | 説明
--- | ---
`boot` | SPを起動します。「Preboot」メニューが閉じて、SPが起動します。 注意 - このコマンドは、診断レベルを選択するか、または起動シーケンスに割り込み「Preboot」メニューに戻るかの選択のない、変更された起動シーケンスを実行します。通常の起動シーケンスを実行するには、かわりに`reset warm`コマンドを使用します。
`vers` | バージョン情報(ハードウェア・タイプ、ボード・リビジョン、Oracle ILOMリビジョン、PBSWのリビジョンおよびリカバリU-Boot)が表示されます。イメージのチェックサム整合性と、冗長イメージ間の優先順位を表示します。
`help` | コマンドおよびパラメータのリストが表示されます。
`show` | SP設定のリストが表示されます。
`edit` | プロンプトが出て設定を1つずつ変更する対話型ダイアログを起動します。詳細は、「`edit`コマンドを使用して「Preboot」メニューを構成する」を参照してください。
`diag` | U-Boot診断テストをマニュアル・モードで実行します。U-Boot診断テストの詳細は、『Oracle x86サーバー診断ガイドOracle ILOM 3.0.xをサポートするサーバー向け』を参照してください。
`net` | `{ config | dhcp | ping | flash }` `config` - Oracle ILOMネットワーク設定を変更できるダイアログを起動します。 `dhcp` - ネットワーク・アドレス取得を静的から動的(DHCP)に変更します。 注意 - まず`net config`コマンドを使用して`ipdiscovery=dhcp`を設定する必要があります。 `ping` - pingを送信します。 `flash` – Oracle ILOMファームウェア・イメージをダウンロードします。「「Preboot」メニューを使用してSPファームウェア・イメージをリカバリする」を参照してください。 これらのコマンドの詳細を参照するには、`help net` コマンドを入力します。
`reset` | {[`warm ]| cold` }.SPとホストをリセットします。 `warm` – 実行中のホストに影響を与えずにSPをリセットします。 `cold` – SPとホストをリセットします。サーバーの電源をオフにします。
`unconfig` | `{ ilom_conf | most | all }` Oracle ILOMの構成情報がすべて消去され、次回起動したときに値をデフォルトに戻します。 `ilom_conf` – 構成設定をリセットしますが、SPネットワークおよび`baudrate`、`preferred`、`check_physical_presence`は保存します。 `most` – SPのデータ記憶域をリセットしますが、ネットワーク設定および`baudrate`、`preferred`、`check_physical_presence`の設定は保存します。 `all` – すべてのSPのデータ記憶域および設定をリセットします。 SPを起動すると、他のデフォルト値がリストアされます。 注意 - これらのオプションでは、動的FRU PROMは消去されません。

Copyright (C) 2011, 2012,Oracle and/or its affiliates.All rights reserved.法律上の注意点 |