ナビゲーション・リンクをスキップ
印刷ビューの終了
| 『Oracle Database Applianceサービス・マニュアル』

検索有効範囲:

- このドキュメント
- 全ライブラリ

## サーバー・ノードのシステム・シャーシへの取付け

サーバー・ノードをシャーシから取り外した場合、次の手順を実行して再び取り付けます。

## サーバー・ノードをシステム・シャーシに取り付ける

注意 - サーバー・ノードFRUの新しいサーバー・ノードとの交換は、Oracle認定サービス技術者が実行する必要のあるサービス・アクティビティです。顧客は、サーバー・ノード内の他の顧客保守可能コンポーネントの保守を行うために、サーバー・ノードを取り外すことができます。

1. システム・シャーシにサーバー・ノードを取り付ける前に、サーバー・ノードの背面上の両方のリリース・ラッチが開いた位置にあることを確認します。
2. システム・シャーシの背面にサーバー・ノードを差し込み、リリース・ラッチの下のへりがシャーシに触れるまでスライドさせます[2]。
3. システム・シャーシにサーバー・ノードを元どおりはめるには、サーバー・ノードの両側に1つずつあるラッチをつかみ、それらを同時に閉じた位置まで押し上げます[3]。

   | 注意 - この手順で説明しているように、リリース・ラッチを使用してサーバー・ノードをシステム・シャーシに元どおりに戻すことに失敗すると、サーバー・ノードの前面上のコネクタまたはディスク・ミッドプレーン・モジュール上のコネクタ(あるいはその両方)に損傷を与える可能性があります。

Copyright (C) 2011, 2012,Oracle and/or its affiliates.All rights reserved.法律上の注意点 |