ナビゲーション・リンクをスキップ
印刷ビューの終了
| 『Oracle Database Applianceサービス・マニュアル』

検索有効範囲:

- このドキュメント
- 全ライブラリ

## USBコネクタ

各サーバー・ノードには、マザーボード上にユニバーサル・シリアル・バス(USB)ポートが2つあります。ポートには、システム・バック・パネルからアクセスできます。次の図ではピンの配列を示し、次の表ではピンについて説明しています。

表10-4 ピンの説明

ピン番号 | ピン名 | 説明
--- | --- | ---
1 | +5V | +5V電源
2 | Data- | データ用差動ペアのマイナス側
3 | Data+ | データ用差動ペアのプラス側
4 | Gnd | 信号グランド

Copyright (C) 2011, 2012,Oracle and/or its affiliates.All rights reserved.法律上の注意点 |