ナビゲーション・リンクをスキップ
印刷ビューの終了
| 『Oracle Database Applianceサービス・マニュアル』

検索有効範囲:

- このドキュメント
- 全ライブラリ

## 「Preboot」メニューの構成

この項では、`edit`コマンドを使用して「Preboot」メニューを構成する方法について説明します。

## `edit`コマンドを使用して「Preboot」メニューを構成する

1. 「Preboot」メニューにアクセスします。

   詳細は、「「Preboot」メニューへのアクセス」を参照してください。

   注意 - `check_physical_presence`設定を`no`に設定するまでの間、SP起動プロセスに割り込む方法は、SPの起動中に位置特定ボタンを押したままにすることのみです。

2. Prebootプロンプトで、次のように入力します。

   `Preboot>` `edit`

   「Preboot」メニューが編集モードに入ります。編集モードでは、「Preboot」メニューに選択項目が1つずつ表示され、それぞれを変更することができます。

   - 設定を変更するには、新規の値を入力してから[Enter]を押します。

   - 次の設定にスキップするには、[Enter]を押します。

3. 変更する設定が表示されるまで、[Enter]を押して設定を移動します。

   メニューに、設定と値が1つずつ表示されます。

       Values for setting are {list of values }.
       Set setting?           [value]

4. 設定を変更するには、新しい値を入力します。

   新しい値は、表示された値リストの値である必要があります。

5. [Enter]を押します。

   「Preboot」メニューから変更を確認するように求められます。

       Enter ”y[es]’ to commit changes: [no]

6. `y`と入力して編集セッションを終了し、変更を保存します。

   変更を保存せずに終了する場合は、`n`と入力します。

   次に、`bootdelay`と`check_physical_presence`の設定が変更される編集セッションを示します。`edit`コマンドの設定の説明については、後続の表を参照してください。

       Preboot> edit

       Press Enter by itself to reach the next question.
         Press control-C to discard changes and quit.

        Values for baudrate are {[ 9600 ]| 19200 | 38400 | 57600 | 115200 }.
         Set baudrate?                [9600]
        Values for serial_is_host are {[ 0 ]| 1 }.
         Set serial_is_host?          [0]
        Values for bootdelay are { -1 | 3 | 10 | 30 }.
         Set bootdelay?               [30] 10
        Values for bootretry are { -1 | 30 | 300 | 3000 }.
         Set bootretry?               [-1]
        Values for diags_mode are {[ Normal ]| Quick | Extended | Skip }.
         Set diags_mode?              [Normal]
        Values for preferred are {[ 0 ]| 1 }.
         Set preferred?               [<not set>]
        Values for preserve_conf are {[ yes ]| no }.
         Set preserve_conf?           [yes]
        Values for check_physical_presence are {[ yes ]| no }.
         Set check_physical_presence? [no] no
         Set check_physical_presence? [no]
        Enter ’y[es]’ to commit changes: [no] y
       Summary: Changed 2 settings.
       Preboot>

   設定 | 説明
   --- | ---
   `baudrate` | シリアル・ポートのボー・レートを設定します。選択項目は、9600、19200、38400、57600および115200です。 注意 - この設定は9600 (ボー)で保持されます。変更しないでください。
   `serial_is_host` | これが0に設定されている場合、シリアル・ポートはOracle ILOMに接続されています。これが1に設定されている場合、シリアル・ポートはホストに接続されています。
   `bootdelay` | SPを起動する前にブートストラップ・プロセスでユーザーが`xyzzy`を入力するのを待つ秒数。
   `bootretry` | タイムアウトしてSPを起動する前に、「Preboot」メニューでユーザーの入力を待つ秒数。タイムアウトを無効にするには、-1に設定します。
   `diags_mode` | Normal、quick、extended、skip。
   `preferred` | 使用されません。
   `preserve_conf` | これを`no`に設定すると、`unconfig ilom_conf`コマンドの機能が繰り返され、多くのOracle ILOM構成設定がリセットされますが、SPネットワーク、`baudrate`および`check_physical_presence`の設定は次回のSPの起動時に保持されます。
   `check_physical_presence` | これが`Yes`に設定されている場合、SP起動プロセスに割り込むために位置特定ボタンを押し続ける必要があります。これが`No`に設定されている場合、起動プロセスで割込みが要求されます。詳細は、「`edit`コマンドを使用して「Preboot」メニューを構成する」を参照してください。

次のステップ

- 「Preboot」メニューを使用してシリアル・コンソールへのOracle ILOMアクセスをリストアする

- 「Preboot」メニューを使用してSPファームウェア・イメージをリカバリする

Copyright (C) 2011, 2012,Oracle and/or its affiliates.All rights reserved.法律上の注意点 |