ナビゲーション・リンクをスキップ
印刷ビューの終了
| 『Oracle Database Applianceサービス・マニュアル』

検索有効範囲:

- このドキュメント
- 全ライブラリ

第9章

## Basic Input/Output System (BIOS)

基本入出力システム(BIOS)は、BIOSフラッシュ・メモリーに設定ユーティリティが格納されています。設定ユーティリティでは、システム情報が報告され、BIOS設定の構成に使用できます。構成可能なデータは、状況依存のヘルプにより提供され、システムのバッテリバックアップのCMOS RAMに保存されます。CMOS RAMに保存された構成が無効の場合、BIOS設定はデフォルトの最適値に戻ります。

すべての設定は、起動時に最適のデフォルト値に設定されています。

注意 - この章で示されているBIOSメニューは例です。BIOSのバージョン番号、メニュー情報およびメニューの選択項目は、製品の存続期間中に変わることがあります。

この章の内容は次のとおりです。

- BIOSの起動および設定

- TPMのサポートの構成

- SP LAN設定の構成

- BIOSのオプションROM設定の構成

- BIOS設定ユーティリティのホット・キー

- BIOS設定ユーティリティのメニューへのアクセス

- BIOS設定ユーティリティの画面

Copyright (C) 2011, 2012,Oracle and/or its affiliates.All rights reserved.法律上の注意点 |