ナビゲーション・リンクをスキップ
印刷ビューの終了
| 『Oracle Database Applianceサービス・マニュアル』

検索有効範囲:

- このドキュメント
- 全ライブラリ

## システムの電源投入

システムに電源を入れるには、次の手順に従います。

## システムに電源を入れる

1. 電源コードをシステム・シャーシの背面にある両方のサーバー・ノードの電源装置に接続します。
2. 両方のサーバー・ノードがスタンバイ電源状態にあることを確認します。

   スタンバイ電源状態になると、各サーバー・ノードのフロント・パネル上のSPステータスLEDが緑色に点灯し、ゆっくりした点滅から安定した点灯になり、各サーバー・ノードのフロント・パネル上の電源/OK LEDは緑色に点灯し、スタンバイの点滅になります。電源コードを差し込んでからLEDがスタンバイの点滅になるまで約5分かかります。

   スタンバイ電源状態は、サーバー・ノードのサービス・プロセッサはアクティブだが、サーバー・ノード・ホストの電源は切れていることを示しています。

   SPステータスLEDおよび電源/OK LEDの位置は、「サーバー・ノードの一般的なステータス・インジケータ」を参照してください。

3. サーバー・ノードの電源を入れます。

   「サーバー・ノードの電源投入」を参照してください。

Copyright (C) 2011, 2012,Oracle and/or its affiliates.All rights reserved.法律上の注意点 |