ナビゲーション・リンクをスキップ
印刷ビューの終了
| 『Oracle Database Applianceサービス・マニュアル』

検索有効範囲:

- このドキュメント
- 全ライブラリ

## シリアル管理ポート・コネクタ

各サーバー・ノード(システム・コントローラとも呼ばれます)には、シリアル管理コネクタ(SER MGT)が1つあります。これは、マザーボード上にあるRJ-45コネクタで、バック・パネルからアクセスします。このポートは、システム・コンソールへのデフォルト接続です。次の図ではピンの配列を示し、次の表ではピンについて説明しています。

表10-1 ピンの説明

ピン番号 | ピン名 | 説明
--- | --- | ---
1 | CTS | 送信可
2 | DCD | データ・キャリア検出
3 | TXD | 送信データ
4 | GND | 信号グランド
5 | GND | 信号グランド
6 | RXD | 受信データ
7 | DTR | データ端末レディー
8 | RTS | 送信レディ

Copyright (C) 2011, 2012,Oracle and/or its affiliates.All rights reserved.法律上の注意点 |