ナビゲーション・リンクをスキップ
印刷ビューの終了
| 『Oracle Database Applianceサービス・マニュアル』

検索有効範囲:

- このドキュメント
- 全ライブラリ

## システム・シャーシからのサーバー・ノードの取外し

サーバー・ノード内部のコンポーネントの取外しまたは交換を行うには、サーバー・ノードをシャーシから取り外す必要があります。

## システム・シャーシからサーバー・ノードを取り外す

取外し手順は、両方のサーバー・ノードで同じです。

注意 - サーバー・ノードFRUの新しいサーバー・ノードとの交換は、Oracle認定サービス技術者が実行する必要のあるサービス・アクティビティです。顧客は、サーバー・ノード内の他のCRUコンポーネントの保守を行うために、サーバー・ノードを取り外すことができます。

1. サーバー・ノードを停止します。

   「サーバー・ノードの停止」を参照してください。

   | 注意 - 緊急でないかぎり、必ず正常な停止を使用してください。

   | 注意 - サーバー・ノードをシステム・シャーシから取り外す前に、サーバー・ノードを停止する必要があります。しかし、システム・シャーシの電源を切る必要はありません。

2. サーバー・ノードをシステム・シャーシから取り外すには、サーバー・ノードの背面にある2つのラッチを下げます[1]。

   ラッチは緑色のタブが印となっています。ラッチを下げ、システムの背面から引き出します。

3. サーバー・ノードを後方にスライドさせ、持ち上げてシステムから取り外します[2]。

Copyright (C) 2011, 2012,Oracle and/or its affiliates.All rights reserved.法律上の注意点 |