ナビゲーション・リンクをスキップ
印刷ビューの終了
| 『Oracle Database Applianceサービス・マニュアル』

検索有効範囲:

- このドキュメント
- 全ライブラリ

## TPMのサポートの構成

トラステッド・プラットフォーム・モジュール(TPM)機能セットを使用する場合は、この機能をサポートするようにサーバー・ノードを構成する必要があります。

TPMを使用すれば、サーバー・ノードでTPMセキュリティ・ハードウェアを管理できます。この機能の実装の詳細は、トラステッド・プラットフォーム・モジュール管理のドキュメントを参照してください。

## BIOSでTPMサポートを構成する

1. BIOS設定ユーティリティのメニューにアクセスします。

   手順は、「BIOS設定ユーティリティのメニューへのアクセス」を参照してください。

   BIOSが起動すると、メインのBIOS設定ユーティリティのトップレベルの「System Overview」画面が表示されます。

2. 「BIOS Setup Utility」画面で、「Advanced」メニュー・オプションを選択します。

   「Advanced Settings」画面が表示されます。

3. 「Advanced Settings」画面で、「Trusted Computing」を選択し、[Enter]を押します。

   「Trusted Computing」画面が表示されます。

4. 「Trusted Computing」画面で、「TCG/TPM support」を選択します。

   ポップアップ・ダイアログ・ボックスが表示されます。

5. ポップアップ・ダイアログ・ボックスで、「TCG/TPM support」オプションを「Yes」に設定し、「OK」をクリックします。

   注意 - ダイアログで「TCG/TPM Suppor」がすでに`「Yes」`に設定されていても続行し、この手順の残りの手順を完了して、すべてのTPM構成要件が必ず満たされるようにします。

   更新された「Trusted Computing」ダイアログが表示され、「TCG/TPM support」の設定が「Yes」に変更されたことを示します。

   注意 - 上の画面は、「Execute TPM Command」の設定がデフォルトの`「Don’t Change」`であることを示しています。

6. 「Trusted Computing」画面で、「Execute TPM Command」オプションの設定を選択します。

   ポップアップ・ダイアログ・ボックスが表示されます。

7. ポップアップ・ダイアログ・ボックスで、「Execute TPM Command」オプションを「Enabled」に設定し、「OK」をクリックします。

   更新された「Trusted Computing」画面が表示され、「Execute TPM Command」設定が`「Enabled」`に変更されたことを示します。

8. [F10]キーを押して変更を保存し、BIOS設定ユーティリティを終了します。
9. TPMサポートが構成されたことを確認するには、次のようにします。
   1. サーバー・ノードを再起動します。
   2. BIOS設定ユーティリティに入るには、システムが電源投入時自己診断テスト(POST)を実行している間に[F2]キーを押します。

      BIOSが起動すると、メインのBIOS設定ユーティリティのトップレベルの画面が表示されます。

   3. 「Advanced」、「Trusted Computing」の順に選択し、[Enter]を押します。

      更新された「Trusted Computing」画面が表示されます。

      「TCG/TPM support」の設定が`「Yes」`に設定され、「TPM Enabled/Disable Status」が`「Enabled」`に設定されていることを確認します。

10. [F10]キーを押して、BIOS設定ユーティリティを終了します。

    これでTPM構成は完了しました。

Copyright (C) 2011, 2012,Oracle and/or its affiliates.All rights reserved.法律上の注意点 |