ヘッダーをスキップ

Oracle® Big Data Applianceオーナーズ・ガイド リリース4 (4.3) E70115-01 |
| 目次 | 索引

前 | 次 |

# E.5 Oracle Integrated Lights Out Managerのケーブル接続

表E-3に、サーバーからOracle ILOMスイッチへのケーブル接続を示します。サーバーのOracle ILOMポートは、Net Mgtというラベルが付いており、ラック・ユニット21にあるCiscoイーサネット・スイッチに接続されます。

表E-3 Oracle ILOMのケーブル配線

接続元ラック・ユニット(1) | コンポーネント | イーサネット・ポート | ケーブル長 | ケーブル色
--- | --- | --- | --- | ---
U41 | サーバー18 | 2 | 10フィート | 赤
U39 | サーバー17 | 4 | 10フィート | 赤
U37 | サーバー16 | 6 | 10フィート | 赤
U35 | サーバー15 | 8 | 10フィート | 赤
U33 | サーバー14 | 10 | 10フィート | 赤
U31 | サーバー13 | 12 | 10フィート | 赤
U29 | サーバー12 | 14 | 10フィート | 赤
U27 | サーバー11 | 18 | 10フィート | 赤
U25 | サーバー10 | 22 | 10フィート | 赤
U18 | サーバー9 | 26 | 10フィート | 赤
U16 | サーバー8 | 30 | 10フィート | 赤
U14 | サーバー7 | 32 | 10フィート | 赤
U12 | サーバー6 | 34 | 10フィート | 赤
U10 | サーバー5 | 36 | 10フィート | 赤
U8 | サーバー4 | 38 | 10フィート | 赤
U6 | サーバー3 | 40 | 10フィート | 赤
U4 | サーバー2 | 42 | 10フィート | 赤
U2 | サーバー1 | 44 | 10フィート | 赤
PDU-A | PDU-A | 15 | 1m | 白
PDU-B | PDU-B | 20 | 1m | 白
該当なし | サービス | 48 | 10フィート | 青

1 Unはラック内のユニット位置で、nは番号です。