ヘッダーをスキップ

Oracle® Big Data Applianceオーナーズ・ガイド リリース4 (4.3) E70115-01 |
| 目次 | 索引

前 | 次 |

# B.4.3 Sun Server X3-2Lの部品

表B-6に、Oracle Premier Support for Systems保証の対象となるSun Server X3-2Lの交換可能な部品を示します。特に記載のないかぎり、修理手順はSun Server X3-2Lサービス・マニュアルを参照してください。

表B-6 Sun Server X3-2Lサーバーの交換部品

部品番号 | 説明 | 修理カテゴリ | 修理手順
--- | --- | --- | ---
150-3993 | バッテリ、3V、390MAH、LITH、COIN | BDA-O | 次の場所にあるバッテリの修理に関する項を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E23393_01/html/E27229/z40000f91037456.html#scrolltoc` 注意: 背面のストレージ・ドライブ1にホスト・バス・アダプタ(HBA)カードのリモート・バッテリ・モジュールが挿入されている可能性があります。次の場所にある背面のストレージ・ドライブの取り外しに関する項を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E23393_01/html/E27229/bbggjgea.html#scrolltoc`
7090170 | 8 GB USBフラッシュ・ドライブ | BDA-O | 次の場所にある内部USBフラッシュ・ドライブの修理に関する項を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E23393_01/html/E27229/ceiicfbd.html#scrolltoc`
371-4985 | 6ギガビットSAS RAID PCIバッテリ・モジュール、RoHS:Y (LION)、BBU-08 | BDA-O | サーバーの電源を正常に切断します。次の場所にあるサーバーの電源切断に関する項を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E23393_01/html/E27229/z400061b1011735.html` 次の場所にあるSun Storage 6 Gb SAS PCIe HBA, 内部インストレーション・ガイドfor HBAモデルSGX-SAS6-INT-ZおよびSG-SAS6-INT-Z(内部専用)を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E19337-01/index.html`
7047503 | Niwotカード | BDA-O | サーバーの電源を正常に切断します。次の場所にあるサーバーの電源切断に関する項を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E23393_01/html/E27229/z400061b1011735.html` 次の場所にあるPCIeカードの修理に関する項を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E23393_01/html/E27229/z40000f91037409.html`
7057184 | アセンブリ・バッテリ・キャリア・リモート | HS | 次の場所にある背面のストレージ・ドライブの取り外しに関する項を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E23393_01/html/E27229/bbggjgea.html#scrolltoc`
375-3696 | インフィニバンド(CX2)・デュアル・ポートCX2 4x QDR PCI-e | BDA-O | サーバーの電源を正常に切断します。次の場所にあるサーバーの電源切断に関する項を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E23393_01/html/E27229/z400061b1011735.html` 次の場所にあるPCIeカードの修理に関する項を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E23393_01/html/E27229/z40000f91037409.html`
375-3701 | 6Gbps SAS RAIDディスクPCIe HBA、RoHS:Y | BDA-O | サーバーの電源を正常に切断します。次の場所にあるサーバーの電源切断に関する項を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E23393_01/html/E27229/z400061b1011735.html` 次の場所にあるPCIeカードの修理に関する項を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E23393_01/html/E27229/z40000f91037409.html` 注意: ディスクの交換中はどのコントローラ・コマンドも実行しないでください。
7010036 | DR 3TB、3.5インチ、SAS/7200、CORAL | HS | 次の場所にあるストレージ・ドライブおよびリア・ドライブの修理に関する項を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E23393_01/html/E27229/z40000091011460.html` ディスクの交換中はどのコントローラ・コマンドも実行しないでください。 注意: 背面のストレージ・ドライブ1にホスト・バス・アダプタ(HBA)カードのリモート・バッテリ・モジュールが挿入されている可能性があります。次の場所にある背面のストレージ・ドライブの取り外しに関する項を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E23393_01/html/E27229/bbggjgea.html#scrolltoc`
7014391 | SASエキスパンダ・アセンブリ | BDA-O | 次の場所にあるSASエキスパンダ・モジュールの修理に関する項を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E23393_01/html/E27229/ceieidja.html`
7020486 | DIMM、8GB、DDR3、1600MHz、1.3V | BDA-O | 次の場所にあるDIMMの修理に関する項を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E23393_01/html/E27229/ceicjagi.html#scrolltoc`
7018704 | DIMM、16GB、DDR3、1600MHz、1.35V | BDA-O | 次の場所にあるDIMMの修理に関する項を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E23393_01/html/E27229/ceicjagi.html#scrolltoc`
7041013 | DIMM、32 GB、DDR3、RDIMM-1066、QUAD-RANK | BDA-O | 次の場所にあるDIMMの修理に関する項を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E23393_01/html/E27229/ceicjagi.html#scrolltoc`
7020774 | グリース塗布済のCPUヒートシンク | BDA-O | 次の場所にあるプロセッサの修理に関する項を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E23393_01/html/E27229/z40001d31037480.html#scrolltoc`
7026881 | CPU、Intel、E5-2660、2.2GHz、8コア | BDA-O | 次の場所にあるプロセッサの修理に関する項を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E23393_01/html/E27229/z40001d31037480.html#scrolltoc`
7044130 | 電源、AC、A258、F、12V、1000W | HS | 次の場所にある電源の修理に関する項を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E23393_01/html/E27229/z40000091014153.html`
7045042 | デュアル・カウンタ回転ファン・モジュール、80x80mm | HS | 次の場所にあるファン・モジュールの修理に関する項を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E23393_01/html/E27229/z40000091014194.html`
7047257 | 次のものが付属した12スロット・バックプレーン・ケーブル・キット ディスク・ドライブ・フレックス・ケーブル デュアル・バックプレーン電源ケーブル シングル・バックプレーン電源ケーブル ディスク・データ・ケーブル、iPass+ HD to iPass+ HD、600mm | BDA-O | ラックを停止します。「Oracle Big Data Applianceの電源の投入および切断」を参照してください。 次の場所にある前面および背面のストレージ・ドライブ・バックプレーンの修理に関する項を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E23393_01/html/E27229/z40007ac1419009.html`
7047768 | 12スロット3.5"ディスク・ケージ(ファン・ドアおよび左右のイヤー・アセンブリを含む) | BDA-O | ラックを停止します。「Oracle Big Data Applianceの電源の投入および切断」を参照してください。 次の場所にある前面および背面のストレージ・ドライブ・バックプレーンの修理に関する項を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E23393_01/html/E27229/z40007ac1419009.html`
7049382 | システム・ボード・アセンブリ、RoHS:Y | BDA-O | ラックを停止します。「Oracle Big Data Applianceの電源の投入および切断」を参照してください。 次の場所にあるマザーボード・アセンブリの修理に関する項を参照してください。 `http://docs.oracle.com/cd/E23393_01/html/E27229/z40001d31037512.html`