ヘッダーをスキップ

Oracle® Big Data Applianceオーナーズ・ガイド リリース4 (4.3) E70115-01 |
| 目次 | 索引

前 | 次 |

# E.9 ラック内インフィニバンド・スイッチとサーバーのケーブル接続

表E-7に、リーフ・スイッチからサーバーへのインフィニバンド接続の場所、ポートおよびケーブルを示します。

表E-7 インフィニバンド・スイッチとサーバーのケーブル配線

インフィニバンド・スイッチ・ラック・ユニット(1)から | ポート | ラック・ユニット1へ | ポート(2) | ケーブル長
--- | --- | --- | --- | ---
U24 | 0A | U41 | PCIe 3 P1 | 3m
U24 | 0B | U39 | PCIe 3 P1 | 3m
U24 | 1A | U37 | PCIe 3 P1 | 3m
U24 | 1B | U35 | PCIe 3 P1 | 3m
U24 | 2A | U33 | PCIe 3 P1 | 3m
U24 | 2B | U31 | PCIe 3 P1 | 3m
U24 | 3A | U29 | PCIe 3 P1 | 3m
U24 | 3B | U27 | PCIe 3 P1 | 2m
U24 | 4A | U25 | PCIe 3 P1 | 2m
U20 | 0A | U41 | PCIe 3 P2 | 3m
U20 | 0B | U39 | PCIe 3 P2 | 3m
U20 | 1A | U37 | PCIe 3 P2 | 3m
U20 | 1B | U35 | PCIe 3 P2 | 3m
U20 | 2A | U33 | PCIe 3 P2 | 3m
U20 | 2B | U31 | PCIe 3 P2 | 3m
U20 | 3A | U29 | PCIe 3 P2 | 3m
U20 | 3B | U27 | PCIe 3 P2 | 2m
U20 | 4A | U25 | PCIe 3 P2 | 2m
U20 | 4B | U18 | PCIe 3 P1 | 2m
U20 | 12A | U16 | PCIe 3 P1 | 2m
U20 | 12B | U14 | PCIe 3 P1 | 3m
U20 | 13A | U12 | PCIe 3 P1 | 3m
U20 | 13B | U10 | PCIe 3 P1 | 3m
U20 | 14A | U8 | PCIe 3 P1 | 3m
U20 | 14B | U6 | PCIe 3 P1 | 3m
U20 | 15A | U4 | PCIe 3 P1 | 3m
U20 | 15B | U2 | PCIe 3 P1 | 3m
U24 | 4B | U18 | PCIe 3 P2 | 2m
U24 | 12A | U16 | PCIe 3 P2 | 2m
U24 | 12B | U14 | PCIe 3 P2 | 3m
U24 | 13A | U12 | PCIe 3 P2 | 3m
U24 | 13B | U10 | PCIe 3 P2 | 3m
U24 | 14A | U8 | PCIe 3 P2 | 3m
U24 | 14B | U6 | PCIe 3 P2 | 3m
U24 | 15A | U4 | PCIe 3 P2 | 3m
U24 | 15B | U2 | PCIe 3 P2 | 3m

1 Unはラック内のユニット位置で、nは番号です。
2 Pnはインフィニバンド・ポートで、nはポート番号です。