ヘッダーをスキップ

Oracle® Big Data Applianceオーナーズ・ガイド リリース4 (4.3) E70115-01 |
| 目次 | 索引

前 | 次 |

# F.1.4 最大8つのラックのスイッチのケーブル配線

ラックの数が2から8に増加するにつれ、そのパターンは図F-4に示すように続きます。すべてのラックが示されているわけではないため、すべてのケーブルも示されていません。

各リーフ・スイッチには、すべてのスパイン・スイッチに分配される8つのスイッチ間接続があります。各スパイン・スイッチには、すべてのリーフ・スイッチに分配される16のスイッチ間接続があります。リーフ・スイッチは他のリーフ・スイッチと直接相互接続されず、スパイン・スイッチは他のスパイン・スイッチと直接相互接続されません。

図F-4 複数のラック間のスイッチの接続

「図F-4 複数のラック間のスイッチの接続」の説明